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Проекта генерального плана Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области
	№ 
	Наименование
	Масштаб

	1
	2
	3

	Положение о территориальном планировании

	Текстовая часть

	1
	Том I Положение о территориальном планировании  
	-

	Графическая часть

	1
	Карта функциональных зон поселения
	М 1:25 000

	2
	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения
	М 1:25000

	3
	Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения
	М 1:25000

	4
	Сводная карта генерального плана в части фрагментов на населенные пункты.
Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.
Карта зон с особыми условиями использования территорий.
Карта границ населенных пунктов.
Карта функциональных зон поселения
	М 1:5000

	Материалы по обоснованию проекта

	Текстовая часть

	1
	Том II Материалы по обоснованию проекта 
	-

	Графическая часть

	1
	Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. 
Карта границ поселения.
Карта категорий земель 
	М 1:25000

	2
	Карта местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства
	М 1:25000

	3
	Карта местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства в части фрагментов на населенные пункты
	М 1:5000

	4
	Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения.
Карта зон с особыми условиями использования территорий.
Карта территорий объектов культурного наследия.
Карта границ лесничеств, лесопарков
	М 1:25000

	5
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	М 1:25000
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АТС – автоматическая телефонная станция;
в т.ч. – в том числе;
ВК РФ – Водный кодекс Российской Федерации; 
ВОЗ – водоохранные зоны;
г. – город;
га – гектар;
ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов;
д. – деревня;
ед. – единицы;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗСО – зона санитарной охраны; 
кВ (кВт, кВА) – киловатт;
кг – килограмм;
км – километр; 
кв. м (м2) – квадратный метр;
ЛЭП – линия электропередачи;
МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;
МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
МЧС – министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПДУ – предельно допустимый уровень;
ПЗП – прибрежные защитные полосы;
Проект – проект генерального плана Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области; 
РФ – Российская Федерация;
р. – река;
СТО – станция технического обслуживания;
СанПиН – санитарные правила и нормы;
СН – строительные нормы;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
СНИП – строительные нормы и правила;
СП – строительные правила;
с. – село;
с.п. – сельское поселение;
тыс. – тысяча;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
ТСОО – территориальная схема обращения с отходами;
ул. – улица;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;
ФЗ – федеральный закон;
ЧС – чрезвычайная ситуация;
чел. – человек.
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Действующий генеральный план Восточного сельсовета Частоозерского района утвержден решением Восточной сельской Думы Частоозерского района Курганской области 
№ 15 от 29 декабря 2012 года в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.
Проект генерального плана Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области разработан научно-исследовательским институтом «Земля и город» в соответствии с муниципальным контрактом № 193452100061745210100100150027111244 от 06 августа 2019 г. по заданию Администрации Частоозерского района Курганской области.
Проект подготовлен в соответствии со статьями 23, 24 Градостроительного кодекса РФ, а также действующей нормативно-правовой базой в сфере территориального планирования на территории РФ и Курганской области.
Графические материалы Проекта выполнены в геоинформационном программном продукте MapInfo с использованием подосновы М 1:25000 и 1:5000. Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2018 г. № 10.
Основные этапы проектирования:
· первая очередь – 2024 год;
· расчетный срок – 2039 год.
Цели и задачи 
В соответствии с ГрК РФ, разработка документа территориального планирования направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и объединений.
Исходя из этого, главная цель территориального планирования Восточного сельсовета Частоозерского района заключается в создании комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории поселения.
Исходя из специфики муниципального образования, анализа позитивных и негативных сторон современного состояния экономики поселения, сформулированы основные задачи Проекта:
· функциональное зонирование территории сельсовета;
· определение видов, назначения, наименования и основных характеристик, и местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельсовета (в том числе линейных), характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
· уточнение местоположения планируемых к размещению объектов федерального и регионального значения (в том числе линейных);
· определение границ зон затопления, подтопления водными объектами, расположенными на территории сельсовета.
Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию муниципального образования и разработан с учетом нормативно-правовых актов РФ, Курганской области и Частоозерского района как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. 
Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально-экономического потенциала муниципального образования и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию поселения на перспективу. 
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Проектом учтены следующие нормативно-правовые акты, документы государственного стратегического и территориального планирования РФ (таблица 1.1).
Таблица 1.1 
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	№
	Наименование документа



	1
	2

	Государственные программы

	1. 
	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.07.2008 г. № 151 «Об утверждении Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» 

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы РФ «Содействие занятости населения»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 300 «О государственной программе РФ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 3019 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы РФ «Информационное общество»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма»» 

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие транспортной системы»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 322 «Об утверждении государственной программы РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 326 «Об утверждении государственной программы РФ «Охрана окружающей среды»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 327 «Об утверждении государственной программы РФ «Управление федеральным имуществом»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 02.06.2014 г. № 506-12 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»»

	Федеральные законы

	1. 
	«Гражданский кодекс Российской Федерации» от 21.10.1994 г. № 51-ФЗ

	1. 
	«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ

	1. 
	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ

	1. 
	«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ

	1. 
	«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ

	1. 
	«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

	1. 
	«О землеустройстве» от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ

	1. 
	«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ

	1. 
	«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

	1. 
	«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ

	1. 
	«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ

	1. 
	«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ

	1. 
	«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ

	1. 
	«О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ

	1. 
	«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ

	1. 
	«О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ

	1. 
	«О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ

	1. 
	«О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ

	1. 
	«О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ

	1. 
	«О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ

	1. 
	«О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1

	Федеральные целевые программы

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 21.04.2015 г. № 152 «Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 652»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 г. № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2013-2020 годы»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 426 «О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»»

	Стратегии

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 г. № 877-р «Об утверждении Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «О Транспортной стратегии РФ на период 
до 2030 года»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии РФ на период до 2030 года»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 1458-р «О Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 559-р «Об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года»

	1. 
	Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

	1. 
	Приказ Минпромторга России от 31.01.2013 г. № 118 «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 г. № 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

	Концепции

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»

	Схемы территориального планирования

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2607-р «О схеме территориального планирования РФ в области здравоохранения»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области высшего профессионального образования»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 г. № 1634-р «О схеме территориального планирования РФ в области энергетики»

	1. 
	Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 г. № 816-р «О схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»

	Градостроительная деятельность

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»

	1. 
	Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»

	1. 
	Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 г. № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»»

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

	1. 
	Приказ Минэкономразвития РФ от 21.07.2016 г. № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»
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[bookmark: _Toc493521186][bookmark: _Toc497235921]Проектом генерального плана для составления перечня объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории сельсовета, учитывались сведения, полученные на основании анализа программных документов социально-экономического развития, а именно: 
· программ социально-экономического развития на среднесрочную перспективу; 
· региональных отраслевых программ на среднесрочную перспективу;
· государственных программ Курганской области;
· инвестиционных программ; 
· действующей Схемы территориального планирования Курганской области.
При обосновании размещения объектов капитального строительства и территорий для объектов регионального значения учитывались следующие региональные документы перспективного планирования (таблица 1.2).
Таблица 1.2 
Региональные документы перспективного планирования
	№
	Наименование документа




	1
	2

	Государственные программы Курганской области

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 503 «О государственной программе Курганской области в сфере социальной защиты населения» 

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.12.2018 г. № 429 «О государственной программе Курганской области «Старшее поколение»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 26.05.2014 г. № 225 «О государственной программе Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области25.04.2016 г. № 113 «О государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 481 «О государственной программе Курганской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 21.01.2016 г. № 9 «О государственной программе Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»» 

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. № 483 «О государственной программе Курганской области «Завтра начинается сегодня»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 20.12.2016 г. № 412 «О государственной программе Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 508 «О государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 04.07.2018 г. № 207 «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 28.08.2017 г. № 320 «О государственной программе Курганской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 483 «О государственной программе Курганской области «Чистая вода»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 26.08.2014 г. № 327 «О государственной программе Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.12.2018 г. № 426 «О государственной программе Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области 14.10.2013 г. № 484 «О государственной программе Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 24.12.2018 г. № 431 «О государственной программе Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 482 «О государственной программе Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 
2014-2019 годы»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 488 «О государственной программе Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 470 «О государственной программе Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 489 «О государственной программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 
2014-2019 годы»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 490 «О государственной программе Курганской области «Развитие туризма в Курганской области на 2014-2019 годы»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 26.09.2016 г. № 315 «О государственной программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 29.06.2016 г. № 195 «О государственной программе Курганской области «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 491 «О государственной программе Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 505 «О государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2014-2020 годы»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 494 «О государственной программе Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 495 «О государственной программе Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы» 

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 493 «О государственной программе Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 496 «О государственной программе Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.12.2018 г. № 428 «О государственной программе   Курганской области «Информационное общество»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 473 «О государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.02.2017 № 45 «О государственной программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 474 «О государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области 23.10.2018 г. № 337 «О государственной программе Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области 14.10.2013 г. № 498 «О государственной программе Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 
2014-2020 годах»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 492 «О государственной программе Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 15.03.2016 г. № 41 «О государственной программе Курганской области «Основные направления информационной политики»» 

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 12.09.2016 г. № 308 «О государственной программе Курганской области «Развитие государственной гражданской службы Курганской области»» 

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 12.09.2016 г. № 309 «О государственной программе Курганской области «Развитие муниципальной службы в Курганской области»» 

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 24.12.2018 г. № 432 «О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области»» 

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 29.07.2013 г. № 364 «О государственной программе Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2014 г. № 386 «О государственной программе Курганской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 г. № 414 «О государственной программе Курганской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Курганской области»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2014 г. № 385 «О государственной программе Курганской области «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2014 г. № 391 «О государственной программе Курганской области «Развитие мировой юстиции в Курганской области на 2015-2019 годы» 

	1. 
	Постановление Правительства Курганской области от 26.08.2014 г. № 338 «О государственной программе Курганской области «Развитие архивного дела в Курганской области на 2015-2020 годы» 

	1. 
	Закон Курганской области от 7.12.2011 № 91 «О градостроительной деятельности»

	Схема развития энергетики

	1. 
	Распоряжение Губернатора Курганской области от 28.04.2018 г. «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Курганской области на 2019-2023 годы»

	Схема территориального планирования

	1. 
	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 22.05.2007 г. № 206, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области» и утверждена постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года № 658

	Законы Курганской области

	Р50
	Закон Курганской области от 16.12.1994 г. № 1 «Устав Курганской области»

	Р51
	Закон Курганской области от 5.06.2012 г. № 31 «О внесении изменений в устав Курганской области»

	Р52
	Закон Курганской области от 29.09.2018 г. «Об установлении границы муниципального образования Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области»

	Нормативы градостроительного проектирования

	Р52
	Постановление от 31.03.2009 г. № 178 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области»


[bookmark: _Toc13563463][bookmark: _Toc19781949]1.3 Действующие районные нормативно-правовые акты и программы
Проектом генерального плана Восточного сельсовета для составления перечня объектов местного значения, планируемых для размещения на территории сельсовета, учитывались сведения, получение на основании анализа программных документов социально-экономического развития, представленных в таблицах 1.3 и 1.4.
Таблица 1.3
Муниципальные программы Частоозерского района
	№
	Наименование документа



	1
	2

	Муниципальные программы

	МР1 
	Постановление Администрации Частоозерского района от 20 декабря 2012 г. № 129 «О целевой программе Частоозерского района «Развитие сельского хозяйства в Частоозерском районе на 2013 – 2020 годы»

	МР2 
	Постановление Администрации Частоозерского района от 17 октября 2017 г. №109 «Об утверждении муниципальной программы Частоозерского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Частоозерском районе» на 2018 – 2020 годы»

	МР3 
	Постановление Администрации Частоозерского района от 16 ноября 2016 г. №177 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Частоозерского района на 2017 – 2019 годы»

	МР4 
	Постановление Администрации Частоозерского района от 18 ноября 2016 г. №178 «О муниципальной целевой программе Частоозерского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Частоозерском районе на 2017 – 2019 годы»

	МР5 
	Постановление Администрации Частоозерского района от 15 января 2018 г. № 1 «О муниципальной программе Частоозерского района «Развитие физической культуры и спорта в Частоозерском районе на 2018 – 2020 годы» 

	Стратегии

	МР6 
	Решение Частоозерской районной Думы № 180 от 12 сентября 2018 год об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Частоозерского района на период до 2030 года

	Схемы территориального планирования

	МР7 
	Решение Частоозерской районной Думы № 180 от 12 сентября 2018 год «Об опубликовании Схемы территориального планирования Частоозерского района Курганской области 2012 г.»

	Нормативы градостроительного проектирования

	МР8 
	Местные нормативы градостроительного проектирования Частоозерского района Курганской области




Таблица 1.4
[bookmark: _Toc468281148]Муниципальные программы Восточного сельсовета Курганской области
	№
	Наименование документа



	1
	2

	Муниципальные программы, Устав, Закон

	МП1 
	Закон Курганской области от 20 сентября 2018 года «Об установлении границ муниципального образования Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области»

	МП2 
	Постановление Администрации Восточного сельсовета от 29 октября 2015 г. №109 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области»

	МП3 
	Устав Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области


[bookmark: _Toc493521187][bookmark: _Toc529341914][bookmark: _Toc8809012][bookmark: _Toc13563464][bookmark: _Toc19781950]1.4 Базовая градостроительная и научная документация 
На территории Восточного сельсовета утверждены следующие градостроительные документы:
1. Правила землепользования и застройки Восточного сельсовета;
2. [bookmark: _Toc493521188][bookmark: _Toc529341915]Местные нормативы градостроительного проектирования Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области.
[bookmark: _Toc13563465][bookmark: _Toc19781951]1.5 Сведения о планируемых для размещения на территории сельсовета объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного районного значения
[bookmark: _Toc529341916][bookmark: _Toc13563466][bookmark: _Toc19781952]1.5.1 Объекты федерального значения
На территории Восточного сельсовета мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Российской Федерации (далее СТП РФ), не планируются. 
[bookmark: _Toc529341917][bookmark: _Toc13563467][bookmark: _Toc19781953]1.5.2 Объекты регионального значения
[bookmark: _Toc529341918]На территории Восточного сельсовета мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Курганской области, не планируются. 
[bookmark: _Toc13563468][bookmark: _Toc19781954]1.5.3 Объекты местного значения района
Схема территориального планирования Частоозерского района утратила силу.

РАЗДЕЛ 1
[bookmark: _Toc494394139][bookmark: _Toc19781955][bookmark: _Toc493521201]РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАСТООЗЕРСКОГО РАЙОНА
Комплексная оценка территории выполнена на основании анализа комплекса природных и антропогенных факторов с целью выявления потенциальных возможностей, степени пригодности территории муниципального образования для различных видов хозяйственной деятельности (градостроительной, сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной и др.).
В Проекте в соответствующих разделах выполнен системный планировочный анализ территории поселения по следующим факторам:
· инженерно-геологические условия;
· условия водообеспеченности территории;
· современное градостроительное состояние территории, включающее оценку по транспортной, инженерной обеспеченности, а также историко-культурному наследию;
· лесные ресурсы;
· оценка сельскохозяйственных земель;
· анализ особо охраняемых природных территорий;
· экологическая оценка территории.
[bookmark: _Toc463606280][bookmark: _Toc463611228][bookmark: _Toc464044829][bookmark: _Toc494394140][bookmark: _Toc19781956]ГЛАВА 1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc463606282][bookmark: _Toc463611230][bookmark: _Toc464044831][bookmark: _Toc494394141][bookmark: _Toc19781957][bookmark: _Toc240312569]1.1 Описание положения Восточного сельсовета в структуре расселения Частоозерского района 
Законом Курганской области от 27 декабря 2007 г. № 316 (ред. от 30.12.2010) «Об административно-территориальном устройстве Курганской области» определено муниципальное деление территории области.
Село Восточное является административным центром Восточного сельсовета Частоозерского района. Кроме него в сельсовет входят деревни Волчье и Окуневка.
Основные характеристики Восточного сельсовета приведены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1
Общие сведения о территории
	№
	Параметры
	Описание



	1
	2
	3

	1
	Площадь территории, га
	11078,56

	2
	Численность населения, чел.
	482

	3
	Плотность населения, чел./га
	0,02

	4
	Количество населенных пунктов
	3

	5
	Расстояние до:

	
	с. Частоозерье 
	19 км

	
	г. Курган
	180 км

	6
	Наличие природных ресурсов
	Нет

	7
	Основные виды экономической деятельности
	Сельское хозяйство


Описание границ Восточного сельсовета приведено в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2
Описание границ территории
	№
	Параметры
	Описание



	1
	2
	3

	1
	Закон о границах:
	Закон Курганской области от 27 декабря 2007 г. №316 (ред. от 30.12.2010) «Об административно-территориальном устройстве Курганской области»

	2
	Соседние административно-территориальные образования:
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Положение Восточного сельсовета в структуре Частоозерского района показано на рисунке 2.1.1. Административно-территориальное устройство Восточного сельсовета показано на рисунке 2.1.2.
Рисунок 2.1.1
Положение Восточного сельсовета в структуре Частоозерского района 
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Административно-территориальное устройство Восточного сельсовета 
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[bookmark: _Toc19781958]1.2 Историческая справка
[bookmark: _Toc494394143]Историкам известно, что обустройство Частоозерского края началось на стыке 17 – 18 веков, когда в результате военного похода Сибирское царство стало русским владением. Вместе с колонизацией русскими Сибири возникла острая необходимость защиты населения от набегов кочевников из степи. Для этих целей из городов Сибири посылались сотни отборных служилых людей. Однако разъездов служилых людей было недостаточно и правительство в 1620 – 
1630 годах строит несколько оборонных пунктов по рекам Ишим, Ницце, Пышме.
Заселение новых населенных пунктов вокруг села Частоозерье шло за счет пришлых людей из центральных губерний России и Урала, сибирских городов Тюмени, Ялуторовска, Тобольска. К ним примыкали потомки Ермака, беглые с демидовских заводов. Шло пополнение также за счет служивых людей и ссыльнопоселенцев.
В 1830 году в центре села Частоозерье была выстроена каменная двухпрестольная церковь. В 1872 году в окрепшем головном селе открылась начальная земская школа, велся набор крестьянских детей в четыре возрастные группы от 8 до 12 лет, согласно «Списку населенных мест Тобольской губернии» от 1912 года.
Село Восточное образовано в 1929 году, когда недалеко от деревни Сумки обосновалось новое отделение Петуховского зерносовхоза. В него съехались для общей производственной деятельности из других артельных хозяйств района. Первыми рабочими совхоза стали семьи Исаковых, Сбродовых, Кузевановых, Новиковых и др. Название Восточное рабочее поселение четвертого отделения Петуховского зерносовхоза (впоследствии птицесовхоза «Волчанского») получило лишь в 1963 году. В соответствии с этим и совхоз был переименован в «Восток».
[bookmark: _Toc19781959]1.3 Природно-ресурсный потенциал
[bookmark: _Toc463606284][bookmark: _Toc463611232][bookmark: _Toc464044833][bookmark: _Toc494394144][bookmark: _Toc19781960]1.3.1 Климат
[bookmark: _Toc324507154][bookmark: _Toc463606288][bookmark: _Toc463611234][bookmark: _Toc464044835][bookmark: _Toc494394145]Климат континентальный. По строительно-климатическому районированию проектируемая территория расположена в I-м климатическом районе, подрайон I-В, для которого характерна суровая и длительная зима, обуславливающая максимальную теплозащиту зданий, большие объемы снегопереноса, короткий световой год, большая продолжительность отопительного периода, низкие средние температуры наиболее холодных пятидневок.
Абсолютный минимум -44,8˚С, абсолютный максимум +39,6˚С.
Среднее значение термометра в январе: минус 15˚ – 20˚С.
Зима длится довольно долго. Устойчивые морозы держатся в среднем137 дней, с середины ноября до третьей декады марта. К концу зимы высота снежного покрова в среднем достигает 25 – 30 см, а в наиболее снежные зимы может достигать 40 – 45 см. Последние весенние заморозки наблюдаются в третьей декаде мая. Первые осенние заморозки начинаются в середине сентября. Продолжительность безморозного периода колеблется от 120 – 150 дней.
Глубина промерзания грунта 200 – 220 см.
Территория района относится к зоне недостаточного увлажнения. Годовое количество осадков, по средним многолетним наблюдениям, не превышает 300 мм, большая часть из них выпадает в теплый период.
Преобладающими направлениями ветра являются западное и юго-западное направления. Наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV – X). Среднегодовая скорость ветра – 4,3 м/сек, часто наблюдаются резкие порывистые ветры силой от 3 до 7 баллов.
Абсолютный максимум скорости ветра (1961 – 2009 гг.) 34 м/сек.
Скорость ветра 5 % обеспеченности 10 м/сек.
Коэффициент рельефа местности 1.
Коэффициент стратифакции атмосферы 160.
Отличительной чертой климата является обилие солнечного света в теплый период, обусловленное небольшим количеством облачности и длинным летним днем. Продолжительность солнечного сияния в среднем за год составляет 2081 час.
Наиболее повторяющиеся атмосферные явления: туманы (преобладают в холодный период года), метели и грозы. Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека. 
В целом, климатические условия благоприятны для выращивания зерновых, кормовых и других сельскохозяйственных культур.
[bookmark: _Toc20235555]1.3.2 Рельеф и геологические условия
Частоозерский район расположен в центре Тоболо-Ишимского междуречья. По характеру рельефа территория представляет собой слабоволнистую плоскую равнину с гривами, увалами и обширными понижениями, на которых затруднен сток талых вод и атмосферных осадков, что обуславливает высокое залегание грунтовых вод, а в отдельные годы и сильное переувлажнение. Абсолютные высоты 120-140 м. Одним из наиболее характерных ландшафтов района являются многочисленные озера, самые разнообразные по величине, и форме, происхождению и химическому составу воды. Самые большие - озера Ак-куль и Кабанье. Все озера богаты кормом, поэтому стали местом традиционного гнездования водоплавающей птицы. На широких водораздельных пространствах в результате суффозионно-просадочных процессов образуются западины, занятые преимущественно болотами и тростниковыми займищами, а также - березово-осиновыми колками, часто с болотами в центре.
[bookmark: _Toc494394148][bookmark: _Toc19781962]1.3.3 Инженерно-геологические условия
Из физико-геологических явлений на участке работ отмечаются промерзание и оттаивание грунтов. Согласно СНиП II-7-81* (карты ОСР-97-А, В) сейсмичность района работ оценивается менее 5 баллов, что характеризует район как сейсмически неактивный. В геологическом строении принимают участие глинистые аллювиальные отложения средне четвертичного и неогенового возраста, перекрытых почвеннорастительным и насыпным слоями (насыпной слой, почвенно-растительный слой, глина аллювиальная желтовато-серого цвета, суглинок аллювиальный темно-желтого цвета, глина аллювиальная коричневато-серого цвета).
1.3.4 Почвенный покров и растительность 
Почвенный покров территории Частоозерского района характеризуется двумя видами почвы: серые лесные и горно-луговые.
Серые лесные почвы формируются в лесостепной зоне в условиях периодически-промывного водного режима под пологом широколиственных (дубовые с примесью липы, клена, ясеня), смешанных (березовые с примесью пихты и сосны или сосново-березовые с примесью лиственницы) или мелколиственных (березовые с примесью осины) лесов с разнообразной и обильной травяной растительностью. Один сантиметр почвы образуется в природе за 250 – 
300 лет, 20 сантиметров за 5 – 6 тысяч лет. Серые лесные почвы широко распространены в умеренном поясе Северного полушария. Материнские породы представлены: в европейской части России – лессами, лессовидными и покровными суглинками, иногда – моренными отложениями; в Западной и Восточной Сибири – преимущественно лессовидными суглинками и глинами. Рельеф – волнистый, сильно и глубоко расчлененный водной эрозией в европейской части; равнинный - в Западной Сибири; полого-увалистый, либо бугристый микро- и мезорельеф – в Восточной Сибири.
Курганская область имеет большой фонд кормовых угодий. Здесь имеется свыше 
500 тыс. гектаров сенокосов и более 1 млн. гектаров пастбищ.
В травостое естественных кормовых угодий наиболее ценными видами являются бобовые (клевер, люцерна, донник, эспарцет, чина, мышиный горошек, астрагал) и злаковые виды (тимофеевка, костер безостый, овсянница луговая, мятлик, ежа сборная, пырей и другие).
Дикорастущая флора области содержит виды, которые могут быть использованы в пищу, в частности, для лечебного питания, поскольку обладают уникальным химическим составом, оказывающим благоприятное воздействие на организм. 
Часть из них традиционно входит в рацион питания человека: орехо-плодные (лещина), ягодные (земляника, брусника, клюква, смородина, вишня, черника, боярышник и прочие), пряно-вкусовые, салатные (одуванчик, борщевик сибирский, дягиль лекарственный и др.).
Встречается много видов медоносов: липа, клен, миндаль, карагана (желтая акация), боярышник, шиповник, черемуха, рябина, люцерна, донник, клевер и многие другие цветковые растения. Особо следует отметить липу в горнолесной зоне. 
Во флоре области около 150 видов лекарственных растений, широко используемых в официальной и народной медицине.
[bookmark: _Toc19781963][bookmark: _Toc494394149][bookmark: _Toc324507161][bookmark: _Toc463606295][bookmark: _Toc463611237][bookmark: _Toc464044838]1.3.4 Гидрография, гидрогеология
[bookmark: _Toc494394150]В гидрогеологическом отношении исследуемая площадка представлена грунтовыми водами четвертичных отложений (порово-пластовые, безнапорные, пресные воды инфильтрационного характера питания). Водовмещающими породами являются суглинки и глины. Грунтовые воды встречены на глубине 0,94 – 3,05 м, в пределах абсолютных отметок 135,00 – 138 м. Водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения села и отдельных предприятий.
Месторождения подземных вод с утвержденными запасами на территории села Восточное, как и всего Частоозерского района, отсутствуют. Вместе с тем, населением пробурены водозаборные скважины с целью добычи подземных вод. Каптируемые подземные воды относятся к первому от поверхности олигоценовому водоносному горизонту, залегающему на глубине от 10 до 60 м. В природном виде добываемая вода не пригодна для питья, так как не соответствует требованиям действующего СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию сухого остатка, железа, хлоридов, общей жесткости, в иных местах дополнительно и по цветности, мутности.
[bookmark: _Toc19781964]1.3.5 Оценка инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий сельсовета
Оценка инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий объекта градостроительного проектирования характеризует территорию проектирования следующим образом. 
Для проживания населения климат проектной территории можно характеризовать как удовлетворительный. Сочетания метеорологических параметров (среднемесячная температура самого холодного и самого жаркого месяца года, среднегодовая скорость ветра, относительная влажность воздуха, слабые перепады давления) определяют удовлетворительные условия для здоровья людей. Неблагоприятным фактором являются суровые зимние условия. Поэтому, в целях обеспечения комфортности проживания населения, при проектировании следует предусматривать соответствующую теплозащиту зданий и сооружений, обусловленную продолжительным зимним периодом с достаточно низкими температурами; снегозаносимость.
Для строительства существующие естественные условия не являются существенным ограничением. Согласно СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции муниципального образования соответственно равны минус 14 – минус 32°С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 260 дней. Строительство в данных условиях будет осуществляться с удорожанием, обусловленным необходимостью, повышенной теплозащиты зданий. Так же следует учитывать, что средний уклон местности, планируемой для застройки, не превышает 20 %; глубина залегания грунтовых вод не выше 0,5 м; несущая способность грунтов 1,0 – 1,5 кг/см2. Следовательно, территория муниципального образования ограниченно благоприятна для градостроительной деятельности.
Для сельскохозяйственного освоения климатические условия территории сельсовета ограниченно благоприятные. При учете и оценке свойств климата в сельскохозяйственном производстве наибольшее значение имеет соотношение ресурсов тепла и влаги. В связи с недостаточностью тепла и коротким вегетационным периодом растениеводство возможно только при специальной агротехнике. Ограничения для развития животноводства на данной территории отсутствуют. 
Для рекреации территория сельсовета оценивается как ограниченно благоприятная. Континентальный климат на территории муниципального образования не ограничивает развитие различных видов рекреационного туризма: спортивный, этнический, экологический, сельский, оздоровительный и так далее. Соотношение зимнего и летнего периодов обуславливает возможность строительства на рассматриваемой территории капитальных учреждений отдыха круглогодичного действия. При выборе площадок для организации отдыха, климат не будет решающим фактором.
20

РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 1
[bookmark: _Toc494398038][bookmark: _Toc19781965][bookmark: _Toc463606343][bookmark: _Toc463611275][bookmark: _Toc464044876]ГЛАВА 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc494398039][bookmark: _Toc19781966]2.1 Существующая демографическая ситуация
Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. 
Динамика численности населения, характеристика естественного и механического прироста, половозрастная структура населения по праву считаются важнейшими социально-экономическим анализом.
Численность населения Восточного сельсовета на 01.01.2019 года составляет 
482 человека (таблица 2.2.1). 
Таблица 2.2.1
Численность населения Восточного сельсовета по состоянию на 01.01.2019 г.
	№
	Муниципальное образование 
	Постоянно проживающее население
	Численность населения на 2010 г.
	Прирост (убыль) населения за период 
2010 – 2019 гг.



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Восточный сельсовет
	482
	627
	-145


[bookmark: _Toc239498938]В состав поселения входят три населенных пункта – село Восточное (административный центр), д. Волчье, д. Окуневка. Сведения о численности населения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2
Сведения о численности населения в разрезе населенных пунктов 
	№
	Населенный пункт
	Численность населения, чел

	1
	2
	3

	1
	с. Восточное
	327

	2
	д. Волчье 
	94

	3
	д. Окуневка
	61

	ИТОГО
	482


Численность трудоспособного населения – 263 человека, население граждан, детей – 98 человек, старше трудоспособного возраста – 121 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 51,93 %.
В сельсовете наблюдается тенденция снижения численности населения, если к 01 января 2010 года численность населения составляла 627 жителей, то к началу 2019 года население уменьшилась на 145 человек. 
Сравнительная динамика численности населения представлена в таблице 2.2.3 и на рисунке 2.2.1.
Таблица 2.2.3
Динамика численности Восточного сельсовета 
	Муниципальное образование
	на 
01.2013 г.
	на 
01.2014 г.
	на 
01.2015 г.
	на 
01.2016 г.
	на 
01.2017 г.
	на 
01.2018 г.
	на 
01.2019 г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Восточный сельсовет
	584
	548
	532
	532
	522
	506
	482


[bookmark: _Toc288134668]

Рисунок 2.2.1
Демографические тенденции Восточного сельсовета, человек 

Ожидаемая продолжительность жизни населения – 62 года. Средний возраст населения муниципального образования – 37 лет.
Среди причин смертности в поселении ведущими остаются болезни органов кровообращения, несчастные случаи, травмы и отравления, онкологические заболевания. В целом структуру причин смертности населения в муниципальном образовании отличает более высокий уровень мужской смертности, потерь от несчастных случаев. 
На динамику смертности населения оказывают влияние: старение населения, низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, ухудшение качества здоровья новорожденных, рост числа социально обусловленных заболеваний (туберкулез, алкоголизм, наркомания, травмы и другие).
В среднесрочном периоде в объеме миграционных потоков не ожидаются значительные колебания, но отток населения будет наблюдаться. Подобная ситуация связана с выездом населения в крупные экономические центры Российской Федерации с более мягкими климатическими условиями, широким спектром возможностей профессиональной самореализации, обеспечивающий достаточный уровень доходов. Также одной из причин выезда является получение молодым населением образования, а в дальнейшем молодые люди, создав семью, остаются на постоянное проживание в другой местности. 
Важным фактором демографического поведения населения является наличие жилья в местах традиционного поселения. Если предусмотреть стабильные источники доходов, то можно прогнозировать укрепление института семьи, повышение брачности и рост рождаемости в этих местах.
Одним из существенных факторов, влияющих на динамику демографических показателей, является состояние здоровья населения.
К факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся уровень благосостояния населения, образ жизни граждан, уровень развития здравоохранения, организация поддержки социально уязвимых групп населения, развитие физической культуры, спорта и отдыха.
Решение обозначенного круга вопросов в значительной степени находится в рамках компетенции местного самоуправления. 
Настоящий Проект учитывает все возможные предпосылки для преодоления кризиса в экономике, курс государства на стимулирование рождаемости, рост продолжительности жизни, а также на расширение миграционного обмена как внутри страны, так и со стороны ближнего и дальнего зарубежья.
[bookmark: _Toc467150772][bookmark: _Toc468200558][bookmark: _Toc494398040][bookmark: _Toc19781967]2.2 Рынок труда и перспективы его развития
Основным источником обеспечения благосостояния населения муниципального образования является развитый рынок приложения труда, предлагающий населению возможность реализации своих профессиональных знаний и навыков и получения материального вознаграждения, соответствующего качеству и количеству затраченного труда. 
Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. К основным показателям, характеризующим состояние рынка труда, относятся: общая численность экономически активного населения, в нем доля занятого в экономике; уровень регистрируемой и общей безработицы; структура занятых по отраслям экономики.
Трудовые ресурсы – экономическая категория, характеризующая население, обладающее физическими и интеллектуальными способностями к трудовой деятельности, т.е. работающая и неработающая, но трудоспособная часть населения.
В состав трудовых ресурсов включаются:
· трудоспособное население в трудоспособном возрасте;
· иностранные трудовые мигранты (иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации и осуществляющие в установленном порядке трудовую деятельность);
· работающие лица старших возрастов (мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше) и подростки (лица до 16 лет), занятые в экономике.
Численность населения в трудоспособном возрасте включает численность женщин в возрасте 16 – 60 лет и мужчин в возрасте 16 – 65 лет, постоянно проживающих на данной территории на начало отчетного года.
[bookmark: _Toc286845405][bookmark: _Toc467150773][bookmark: _Toc468200559][bookmark: _Toc494398041]На одну вакансию в районе на 1 марта претендовало 7 человек. Остаются востребованными у работодателей: токарь-расточник, фрезеровщик, слесарь строительных работ, фельдшер, и другие.
По условиям подпрограммы работодатель может взять на работу гражданина по направлению службы занятости, освобожденного из учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. При этом работодателю будут возмещены затраты на оплату труда трудоустроенного гражданина. Субсидия выдается на срок до трех месяцев и рассчитывается пропорционально отработанному времени, но не превышает 13775,20 рубля в месяц. 
Еще одно направление – трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, с организацией наставничества. В этом случае работодателю, взявшему на работу инвалида (по направлению службы занятости населения), с привлечением наставника, выплачивается субсидия за трудоустроенного инвалида и наставника, но не более чем за три месяца в размере 13 775,20 руб. в месяц на каждого. 
Выводы
Таким образом, на конец 2019 г. в Восточном сельсовете Частоозерского района сложилась достаточно нестабильная демографическая ситуация с меняющимися показателями естественного и миграционного прироста из года в год. 
Проект поможет достичь положительной стабильности в данном вопросе за счет предложений по развитию сфер социально-культурной инфраструктуры, увеличения жилого фонда за счет незастроенных земель, а также выявления основных проблем Восточного сельсовета Частоозерского района.
[bookmark: _Toc19781968]2.3 Демографический прогноз
На основе анализа мониторинга численности населения в Восточном сельсовете Частоозерского района в целом, за период 2015 – 2017 гг. был подготовлен прогноз численности населения сельсовета на период до 2039 года. В качестве базового периода был установлен показатель численности населения муниципального образования на конец 2019 г.
Настоящим Проектом учитываются негативные и позитивные факторы, оказывающие влияние на численность постоянного населения.
В расчетах демографического прогноза учитывалась оценка численности и возрастной структуры населения Восточного сельсовета до 2039 года (таблица 2.2.4).
Таблица 2.2.4
Расчетная численность населения Восточного сельсовета (чел.)
	Возрастная категория
	Существующее положение, 
2019 г.
	Численность населения на конец 2024 г.
	Численность населения на конец 2039 г.
	Темп прироста к уровню 2018 г., %


	1
	2
	3
	4
	5

	Население младше трудоспособного возраста
	98
	93
	114
	-

	Население в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного возраста
	384
	415
	470
	-

	Всего населения
	482
	508
	584
	+21,16


Данный вариант прогноза учитывает среднегодовые отклонения показателей увеличения (уменьшения) численности населения как точки привлечения производственных сил, рассматривает динамику численности населения, как результат изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей и сальдо миграции. Их прогноз осуществляется на основе разработки сценарных переменных. Для рождаемости это показатели среднего возраста матери при рождении ребенка и суммарного коэффициента рождаемости, для смертности – ожидаемой продолжительности жизни при рождении и младенческой смертности. Эти показатели задаются на каждый год прогнозного периода и непосредственно для прогнозных расчетов преобразуются в возрастные коэффициенты рождаемости и смертности. Для миграции в качестве сценарных переменных используются числа прибывших и выбывших. Возрастное распределение мигрантов осуществляется на основе их возрастной структуры за базовый год, которая устанавливается неизменной на весь прогнозный период. Данный вариант прогноза выбран как основной, показатели прогноза будут учитываться при дальнейших расчетах в Проекте.
Численность населения муниципального образования будет расти за счет положительного естественного прироста и миграционных процессов. Этому способствуют более благоприятные в экономическом отношении условия проживания, миграция из других регионов.
Реализация социальной политики должна быть направлена на улучшение демографических показателей – повышение рождаемости, снижение показателей смертности, увеличение продолжительности жизни и создание условий для закрепления населения на территории сельсовета.
Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в муниципальном образовании должны быть следующие: 
· разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и т.п.);
· снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и т.п.) на тенденции демографического развития поселения.
Необходимым фактором роста численности населения является развитие экономики, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения, увеличение инвестиционной привлекательности территории, стимулирование предпринимательской и инновационной активности для повышения уровня доходов и качества жизни населения.
Уровень естественного прироста на перспективу во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены Администрацией района и сельсовета для решения демографических проблем.

РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 2
[bookmark: _Toc19781969]ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
[bookmark: _Toc455491102]В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:
· соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;
· обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
· научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
· СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;
· СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
· СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
· СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
· СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
· СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
· СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;
· Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;
· Земельный кодекс РФ, Гл. XIX «Зоны с особыми условиями использования территории»;
· Федеральный закон № 2395-1 ФЗ от 21.02.1992 «О недрах», ст. 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых;
· СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003»;
· СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
· Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
[bookmark: _Toc455491100][bookmark: _Toc170496][bookmark: _Toc19781970][bookmark: _Toc495238415]3.1 Экологическое состояние территории
Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы. 
К основным объектам, оказывающим негативное воздействие на атмосферный воздух Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области, относятся стационарные источники, в частности промышленные и сельскохозяйственные объекты, котельные установки, индивидуальные источники тепла. Кроме этого в атмосферный воздух поселения поступает пыль с поверхности карьеров, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива, зерна и т.п. К основным веществам, загрязняющим атмосферу Частоозерского сельсовета, относятся ЛОС, оксид углерода, диоксид серы, твердые вещества и др.
Главные отрасли хозяйства сельсовета – животноводство, земледелие, деревообработка, рыбное хозяйство. Частоозерский район – один из лидеров по добыче водных биологических ресурсов. Предприятия Восточного сельсовета вносят определенный вклад в загрязнение воздуха и увеличение выбросов. 
В соответствии с данными Росстата, а также сведениями, приведенными в Докладе о состоянии и охране окружающей среды Курганской области в 2018 году, с 2015 года для Частоозерского района в целом характерно уменьшение атмосферных выбросов от стационарных источников. Эта тенденция имеет важное значение в контексте повышенного потенциала загрязнения атмосферы Частоозерского района (что обусловливает худшие условия рассеивания загрязняющих веществ).
Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха на территории сельсовета являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия автомобильной дороги также является причиной увеличения объема выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.
Стационарные метеорологические станции и гидрологические посты на территории Восточного сельсовета отсутствуют.  
В Докладе о состоянии и охране окружающей среды Курганской области в 2018 году отмечено, что Частоозерский район относится к территориям «риска» по загрязняющим веществам, содержащимся в питьевой воде централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (железо). 
В соответствии с данными, представленными в Докладе «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Частоозерском районе в Курганской области в 2018 году», в связи с тем, что на территории Частоозерского района на начало года водоподготовка (очистка, обеззараживание) на водопроводе отсутствовала, питьевая вода по данным Варгашинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» в источниках питьевого централизованного водоснабжения, в распределительной сети не соответствует по санитарно-химическим показателям и не может быть отнесена к категории доброкачественной питьевой воды.  
Основными причинами низкого качества питьевой воды Восточного сельсовета являются: факторы природного характера, ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, замена существующих водопроводных сетей и сооружений. 
Вода в водоемах 1 категории на санитарно-химические и микробиологические показатели в Восточном сельсовете в 2018 году не исследовалась. Вода в водоеме 2 категории на микробиологические и паразитологические показатели в 2018 году исследовалась как крещенская купель, показатели соответствовали нормативам. Очистных сооружений на территории Восточного сельсовета нет.
Контроль за почвой за содержанием ртути, свинца, кадмия, меди, цинка, никеля, марганца на территории Восточного сельсовета не проводился. Почва на территории детских учреждений по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
[bookmark: _Toc170497][bookmark: _Toc19781971]3.2 Санитарная очистка территории 
[bookmark: _Toc373500045][bookmark: _Toc455491101][bookmark: _Toc170498]Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Снижение загрязнения почв на территории населенного пункта должно обеспечиваться своевременным вывозом мусора с придомовых территорий, ликвидацией несанкционированных свалок.
В соответствии с ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов допустимо только на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Курганской области 
(утв. приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 17.10.2016 г. № 566), до 2023 г. отходы, образующиеся на территории Восточного сельсовета, направляются на объект размещения (захоронения) ТКО (полигон ТКО), расположенный по адресу: Курганская область, Частоозерский район, в границах реорганизованного совхоза «Частоозерский», урочище «Клюквенник». Полигон включен в ГРОРО (№ 45-00013-З-00592-250914 Приказом Росприроднадзора от 25.09.2014 г. № 592). Эксплуатирующая организация – ООО «Водолей». Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности № 045 00069 от 23.09.2016 г.
В 2022 г. планируется вывод из эксплуатации полигона ТКО в Частоозерском районе (в границах реорганизованного с-за «Частоозерский», урочище «Клюквенник»). С 2023 г. отходы, образующиеся в Частоозерском районе, должны направляться на мусороперегрузочную станцию, расположенную на территории муниципального образования Петуховский район Курганской области. Отходы, прошедшие обработку на мусоросортировочных комплексах, и не подлежащие утилизации, направляются на захоронение на полигон межмуниципального комплекса вблизи города Кургана. Отходы, подлежащие утилизации, направляются на объекты утилизации.
В настоящее время мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, а также предприятий, занимающихся переработкой отходов, на территории Восточного сельсовета нет.
[bookmark: _Toc19781972]3.3 Зоны с особыми условиями использования территорий
Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки планируемой территории является установление зон с особыми условиями использования территорий. Наличие тех или иных зон определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.
Зонами с особыми условиями использования территорий в границах планируемой территории являются санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций (электроснабжения и тепловых сетей), зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, придорожные полосы.
Санитарно-защитные зоны
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на проектируемой территории объекты, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух, относятся к I, II, III, IV, V классам опасности. 
В реестре санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ сведения о проектах расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны предприятий, расположенных на территории Восточного сельсовета отсутствуют.
В таблице 2.3.1 представлен перечень объектов, от которых в настоящем Проекте установлена ориентировочная санитарно-защитная зона.
Таблица 2.3.1
Характеристика ориентировочных санитарно-защитных зон объектов 
Восточного сельсовета
	№ 
	Наименование предприятий, сооружений и иных объектов
	Месторасположение
	Вид деятельности
	Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03



	1
	2
	3
	4
	5

	Существующие объекты

	1 
	Ферма «ЗАО Восток»
	с. Восточное
	Разведение крупного рогатого скота (300 – 400 голов)
	300 м/III

	2 
	Зерноток
	с. Восточное
	Хранение зерна
	100 м/IV

	3 
	Склад
	с. Восточное
	-
	50 м/V

	4 
	Склад
	д. Окуневка
	-
	50 м/V

	5 
	Ферма
	д. Волчье
	Разведение крупного рогатого скота (200 голов)
	300 м/III

	6 
	Ферма КФХ Ваганов
	д. Окуневка
	Хозяйства с содержанием животных 
	100 м/IV

	7 
	Склад
	с. Восточное
	-
	100 м/IV


Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Режим установленных в настоящем Проекте ориентировочных санитарно-защитных зон от предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдается.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Согласно п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов IV и V класса опасности не является обязательной.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу указанного постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных указанным постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.
Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы
Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст. 65 ВК РФ).
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них (ст. 6 ВК РФ).
Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос озер Восточного сельсовета приведена в таблице 2.3.2.
Таблица 2.3.2
Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос озер 
Восточного сельсовета Частоозерского района
	№
	Название водотока
	Общая площадь, га
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Ширина береговой полосы, м



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	оз. Быково
	1212,5
	50
	50
	20

	2
	оз. Череватое
	318,3
	50
	50
	20

	3
	оз. Кабанье
	1825,0
	50
	50
	20

	4
	оз. Песьяное
	58,2
	50
	50
	20

	5
	оз. Бахтово
	62,8
	50
	50
	20

	6
	оз. Барсучье
	54,4
	50
	50
	20

	7
	оз. Волчье
	68,9
	50
	50
	20

	8
	оз. Горькое
	1770,9
	50
	50
	20


Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 2.3.3.
Таблица 2.3.3
Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос
	Наименование зон
	Запрещается
	Допускается



	1
	2
	3

	Береговая полоса
(5 м и 20 м – 
ст.6 Водного кодекса РФ)
	Перекрывать доступ к водному объекту (полоса шириной 20 м вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования)
	Использовать для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств

	Прибрежная защитная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега), водоохранная зона
	· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах»)

Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается:
· распашка земель;
· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн
	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;
· движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие



В границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы поверхностных водных объектов поселения расположена жилая застройка.
В соответствии с п. 16 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон допускаются эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1. централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2. сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3. локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4. сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Источником водоснабжения населенных пунктов Восточного сельсовета являются подземные воды. 
В целом для Частоозерского района приоритетным загрязнителями питьевой воды в распределительной сети является железо. К причинам несоответствия качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения нормативным требованиям относятся природообусловленные концентрации элементов в воде водоисточников, существующая несовершенная система очистных сооружений водопроводов, либо их полное отсутствие, а также, вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния. 
Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».
В реестре санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ сведения о выданных заключениях на проекты организации зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения Восточного сельсовета отсутствуют.
Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.
Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения
Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.
Охранные зоны линий электропередачи (ЛЭП)
Охранные зоны для линий электропередачи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.3.4;
Таблица 2.3.4
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м



	1
	2

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1-20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	300, 500, +/- 400
	30

	750, +/- 750
	40

	1150
	55


б) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
Охранные зоны газораспределительных сетей
Генеральным планом Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области предусматривается развитие системы централизованного газоснабжения поселения.
Для газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода и пр. 
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»).
Правила действуют на всей территории РФ и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным выше:
· строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
· сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
· перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
· устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
· огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
· разводить огонь и размещать источники огня;
· рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
· открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
· набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
· самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Охранные зоны тепловых сетей
В настоящее время на территории Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области присутствует децентрализованное теплоснабжение.
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей).
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:
· размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
· загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
· устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
· устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
· производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
· проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
· снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
· занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
· производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
· производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
· производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
· сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
Придорожные полосы
В соответствии со ст. 3 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
· семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
· пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
· двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;
· ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
· ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Характеристика придорожных полос автомобильных дорог регионального значения Восточного сельсовета представлена в таблице 2.3.5.
Таблица 2.3.5
Характеристика придорожных полос автомобильных дорог регионального значения 
Восточного сельсовета Частоозерского района
	№
	Идентификационный номер
	Наименование автомобильной дороги
	Техническая категория
	Размер придорожной полосы, м



	1
	2
	3
	4
	5

	Существующие автомобильные дороги

	1
	37 ОП РЗ 37 А - 0001
	«Макушино - Частоозерье – Бердюжье (Обход Казахстана)»
	III
	50

	2
	37 ОП РЗ 37 А - 0009
	«Петухово-Частоозерье»
	III
	50

	3
	37 ОП МЗ 37 Н - 1907
	«Петухово-Частоозерье-Волчье-Песьяное-Долгие»
	IV
	50

	4
	37 ОП МЗ 37 Н - 1912
	«Петухово-Частоозерье-Новотроицкое-Гомзино»
	IV
	50

	5
	37 ОП МЗ 37 Н - 1901
	«Подъезд к Окуневка»
	IV
	50

	6
	37 ОП МЗ 37 Н - 1916
	«Подъезд к Восточное»
	IV
	50


В соответствии со ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 3
[bookmark: _Toc19781973]ГЛАВА 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
[bookmark: _Toc495238416][bookmark: _Toc19781974][bookmark: _Toc461448739][bookmark: _Toc512579512]4.1 Особо охраняемые природные территории
На территории Восточного сельсовета особо охраняемых природных территорий (в том числе проектируемых) нет. 
[bookmark: _Toc19781975]4.2 Памятники истории и культуры
В соответствии с письмом Правительства Курганской области от 26 августа 2019 г.
№ 22-16-4390 на территории Восточного сельсовета объекты культурного наследия отсутствуют.


РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 4
[bookmark: _Toc19781976]ГЛАВА 5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
[bookmark: _Toc286845418][bookmark: _Toc467150797][bookmark: _Toc468200581][bookmark: _Toc19781977]5.1 Жилищное строительство
Жилая застройка в населенных пунктах Восточного сельсовета представлена как одно-двухэтажными усадебными домами с приусадебными участками, так и двух-многоквартирными жилыми домами. 
Основные показатели жилого фонда Восточного сельсовета приведены в таблице 2.5.1. 
Таблица 2.5.1 
Основные показатели жилого фонда Восточного сельсовета
	№
	Показатель
	2018 г.

	1
	2
	3

	1
	Общая площадь жилого фонда, кв. м
	14100

	
	в том числе:

	
	- частного;
	14100

	
	- износ более 50 %;
	2390

	
	- ветхого и аварийного;
	1153

	
	- оборудованного центральным отоплением;
	-

	
	- оборудованного водоснабжением и водоотведением
	-

	2
	Жилые дома одноэтажные, м2
	11033

	3
	Жилые дома двух- и трѐхэтажные, м2
	3067

	4
	Ввод в эксплуатацию жилого фонда, м2
	450

	5
	Средняя жилая площадь на человека, м2
	29,25


Жилищное строительство на территории Восточного сельсовета ведется высокими темпами, осуществляется преимущественно населением за счет собственных и заемных средств.  
Жилье с износом более 50 %, размещенное преимущественно в с. Восточный составляет всего 1 % от существующего жилого фонда сельсовета, что является одним из лучших показателей среди сельсоветов Курганской области и свидетельствует о привлекательности проектируемой территории для сельских жителей.  
Для повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности в Восточном сельсовете существует потребность в новом жилищном строительстве, обеспечивающим комфортные условия проживания при минимальном загрязнении окружающей среды действующими и проектируемыми предприятиями на территории сельсовета. 
Выводы
Функционально-планировочная структура, типы и формы застройки, имеющийся сельский ландшафт демонстрируют разнообразие пространственной среды для жителей населенных пунктов Восточного сельсовета.  
Социальная инфраструктура в каждом из населенных пунктов не обеспечивает в полном объеме потребности местных жителей в соответствии с современными требованиям. На проектируемой территории эксплуатируются объекты, построенные преимущественно в «советский» период, до 1990 года. 
При этом, в целом, для жителей всех населенных пунктов Восточного сельсовета доступны все социально значимые блага: общего образования, социальной защиты, медицинских, досуговых и социально-бытовых услуг. Организованы системы транспортного обслуживания. 

РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 5
[bookmark: _Toc19781978]ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Уровень и качество жизни населения Восточного сельсовета в значительной мере зависят от развитости системы социальной инфраструктуры, включающей в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.
При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:
· социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование 
по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;
· виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.
[bookmark: _Toc467150817][bookmark: _Toc468200603][bookmark: _Toc477453293][bookmark: _Toc19781979][bookmark: _Toc494394158]6.1 Система социально-бытового и культурно-досугового обслуживания Восточного сельсовета 
[bookmark: _Toc468200604][bookmark: _Toc477453294][bookmark: _Toc494394159][bookmark: _Toc19781980][bookmark: _Toc468200606][bookmark: _Toc477453296][bookmark: _Toc494394161][bookmark: _Toc239498946]6.1.1 Образование
[bookmark: _Toc468200605][bookmark: _Toc477453295][bookmark: _Toc494394160][bookmark: _Toc411951752][bookmark: _Toc411951846][bookmark: _Toc413402223]В муниципальном образовании главным подразделением сферы услуг является образование. Основными ее составляющими являются дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.
В систему образования сельсовета входят следующие объекты местного значения муниципального района: 
· МКДОУ детский сад «Солнышко», размещенный в с. Восточное. Ежегодно, в зависимости от заполняемости, работают группы от 1 до 15 детей. Группы воспитанников детского сада набираются в возрасте от 1,5 до 6 лет. Фактически, здание детского сада в с. Восточное, в соответствии с проектом, предусмотрено на 50 мест. Детский сад также посещают дети из соседнего Новотроицкого сельсовета. 
· МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа» размещена на территории 
с. Восточное, обучает детей с 1 по 11 классы. Детей из д. Окуневка, д. Волчье, с. Новотроицкое, 
д. Шестаково, д. Гомзино привозят в школу на школьном автобусе. 
Характеристика объектов образования сельсовета представлен в таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1
Перечень объектов образования Восточного сельсовета
	Наименование образовательного учреждения
	Год постройки
	Местоположение
	Назначение здания
	Численность работающих в организации, чел.
	Мощность, количество посадочных мест, чел.
	Фактическая посещаемость, чел.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Общеобразовательные учреждения

	МКДОУ детский сад «Солнышко»
	2015 г.
	с. Восточное, 
ул. Пушкина, 2
	учебное здание
	6
	50
	13

	МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа»
	1972 г. 

	с. Восточное, 
ул. Комсомольская, 31б
	учебное здание
	13
		320
	84


[bookmark: _Toc19781981]6.1.2 Физкультура и спорт
В с. Восточное функционирует спортивный зал в здании школы, где работают различные спортивные секции. Кроме того, на территории школы находится открытая спортивная площадка.  
[bookmark: _Toc19781982]6.1.3 Учреждения здравоохранения
Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей медицинское обслуживание населению сельсовета, является ФАП.
Характеристика объектов здравоохранения Восточного сельсовета приведена в таблице 2.6.2.
Таблица 2.6.2
Характеристика объектов здравоохранения сельсовета
	№
	Наименование/
Форма собственности
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Фактическая посещаемость за день, чел.
	Количество работающих, чел.
	Мощность, койко-места/посещений в смену, чел.
	Характеристика здания



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ФАП в 
с. Восточное
	ФАП
	с. Восточное, 
ул. Комсомольская
	15
	1
	-
	Год постройки – 1991
Удовлетворительное состояние
Требуется ремонт


[bookmark: _Toc468200607][bookmark: _Toc477453297][bookmark: _Toc494394162]За квалифицированной врачебной помощью жители Восточного сельсовета обращаются в лечебные учреждения, имеющие районный статус, размещенные в селе Частоозерье: в центральную районную больницу с отделением скорой медицинской помощи, поликлинику и аптеки. 
Время прибытия скорой помощи на территорию Восточного сельсовета – 20 – 30 минут с момента вызова. 
[bookmark: _Toc19781983]6.1.4 Учреждения социальной защиты и поддержки населения
На территории Восточного сельсовета учреждения социальной защиты и поддержки населения отсутствуют. Ближайшее учреждение «Управление социальной защиты населения» располагается по адресу: с. Частоозерье, ул. К. Маркса.
[bookmark: _Toc19781984][bookmark: _Toc468200608][bookmark: _Toc477453298][bookmark: _Toc239498947]6.1.5 Прочие объекты обслуживания 
Прочие организации Восточного сельсовета по населенным пунктам представлены в таблице 2.6.3.
Таблица 2.6.3
Прочие организации Восточного сельсовета по населенным пунктам
	№
	Название организации, юридический адрес организации
	Вид деятельности
	Численность работающих в организации



	1
	2
	3
	4

	1
	Администрация Восточного сельсовета 
с. Восточное, ул. Комсомольская. 25
	Организация местного самоуправления
	5 человек

	2
	Доп.офис № 8599/0213 ПАО «Сбербанк»
	Кредитная организация
	2 человека

	2
	Столовая ЗАО «Восток», с. Восточное, 
ул. Комсомольская, 23
	Общепит
	2 человека/площадь 75 м2

	3
	Магазин КФХ «Союз» с. Восточное, 
ул. Комсомольская, 23
	Торговля
	1 человек/ площадь 38 м2

	4
	Магазин ЗАО «Восток» с. Восточное, 
ул. Комсомольская, 23
	Торговля
	4 человека/площадь 60 м2

	5
	Магазин «Ника» (ИП Скорикова Т.В.), 
с. Восточное, ул. Комсомольская, 31
	Торговля
	4 человека/площадь 48 м2

	6
	Магазин ИП Скорикова Т.В. с. Восточное, ул. Центральная, 3
	Торговля
	4 человека/площадь 50 м2


[bookmark: _Toc494394163]Объектов общественного питания на территории Восточного сельсовета не имеется. Объекты бытового обслуживания на территории Восточного сельсовета представлены помещением парикмахерской, расположенном в здании администрации сельсовета. Здание оборудовано пандусом для маломобильных групп населения. 
[bookmark: _Toc19781985]6.1.6 Учреждения культуры и искусства
Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в сельсовете обеспечивают учреждения, представленные в таблице 2.6.4. 
Таблица 2.6.4
Информация об учреждениях культурно-досугового типа
	№
	Наименование учреждения, адрес 
	Мощность
	Тип здания 
	Общая площадь здания, м2
	Год постройки
	Процент износа, состояние 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Восточный сельский Дом культуры, 
с. Восточное, 
ул. Комсомольская
	100 мест
	Типовое
	320
	1967
	Удовлетворительное

	2
	Библиотека, 
с. Восточное, 
ул. Комсомольская
	2000 
экз. книг
	Приспособленное
	
	
	


[bookmark: _Toc493509813][bookmark: _Toc494394164][bookmark: _Toc19781986]6.1.7 Обеспечение пожарной безопасности
[bookmark: _Toc493330208][bookmark: _Toc493509814][bookmark: _Toc494394165]На территории Восточного сельсовета расположен пункт муниципальной пожарной охраны, характеристика объекта представлена в таблице 2.6.5. Источником противопожарного водоснабжения являются пожарный водоем по адресу с. Восточное, ул. Пушкина, 2. 
Таблица 2.6.5
Характеристика подразделений пожарной охраны
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Форма собственности (федеральная, региональная, местная, частная)
	Год ввода, состояние 
(% износа)
	Численность личного состава/ количество машин и состав спецтехники


· 
	1
	2
	3
	4
	5

	Пост местной пожарной охраны
	Восточный с/с,
с. Восточное
	Местная
	2013
	1 автомобиль/4 человека


[bookmark: _Toc19781987]6.1.8 Обеспечение ритуального обслуживания
В соответствии с исходными данными, на территории Восточного сельсовета находится 2 кладбища (таблица 2.6.6).
Таблица 2.6.6
Территории ритуального назначения
	№ 
	Населенный пункт
	Кадастровый номер
	Площадь, га
	Функционирование

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	д. Волчье
	-
	0,7
	Действующие


[bookmark: _Toc467150819][bookmark: _Toc468200609][bookmark: _Toc477453299][bookmark: _Toc494394166][bookmark: _Toc19781988]6.2 Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания
В данном разделе приведены расчеты обеспеченности Восточного сельсовета учреждениями обслуживания. При расчетах учитывались минимальные расчетные нормативные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования, утвержденные в местных нормативах градостроительного проектирования Частоозерского района.
Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже, в таблице 2.6.7.
Таблица 2.6.7
Нормы расчета социально-значимых объектов
	Наименование
	Рекомендуемая обеспеченность
	Источник



	1
	2
	3

	Объекты образования и науки

	Детские дошкольные учреждения
	60 мест
	Местные градостроительные нормы

	Общеобразовательные школы
	80 мест
	Местные градостроительные нормы

	Центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств)
	12 % от общего числа детей от 5 до 18 лет
	Местные градостроительные нормы

	Объекты здравоохранения

	Станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи
	1 автомобиль на 1 000
	Региональные градостроительные нормы

	Выдвижной пункт скорой медицинской помощи
	
	

	Аптеки
	1 объект
	Региональные градостроительные нормы

	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты
	1 объект в населенном пункте с числом жителей 300-1200 чел.
	Местные градостроительные нормы

	Объекты физической культуры и массового спорта

	Физкультурно-спортивные залы
	210 м2 площади пола на 1000 человек
	Местные градостроительные нормы

	Территория (плоскостные спортивные сооружения)
	975 на 1000 чел
	

	Учреждения культуры и искусства

	Учреждения культуры клубного типа
	150 мест на 1000 человек
	Местные градостроительные нормы

	Библиотеки
	1 объект
	Местные градостроительные нормы

	Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров
	60 м2 торговой площади
	Местные градостроительные нормы

	Магазины непродовольственных товаров
	80 м2 торговой площади
	Местные градостроительные нормы

	Предприятия общественного питания
	40-60 посадочных мест на 1 тыс. жителей
	Местные градостроительные нормы

	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих мест
	Местные градостроительные нормы

	Объекты специального назначения

	Кладбища традиционного захоронения
	0,24 га на 1 тыс. чел.
	Местные градостроительные нормы

	Объекты пожарной охраны

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль на 1 тыс. жителей
	Местные градостроительные нормы


Расчет велся в разрезе социально-значимых объектов образования, культуры, спорта и др. 
С учетом прогноза роста численности населения сельсовета, ликвидации существующих объектов по износу, а также отсутствию на данный момент, к 2039 году ожидается дефицит в объектах социальной инфраструктуры:
· в области образования: внешкольные учреждения;
· в области физической культуры и массового спорта: плоскостные спортивные сооружения;
· в области здравоохранения;
· в области туризма и торговли.
Результаты расчета приведены в таблице 2.6.8.
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Таблица 2.6.8 
Расчет потребности населения Восточного сельсовета в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения
	Учреждение, предприятие
	Единица 
измерения
	Норма обеспеченности на 1000 жит.
	Необходимо по норме на текущий момент
	Емкость по 
проекту
	Фактическая посещаемость
	Обеспеченность фактическая, %
	Обеспеченность относительно нормы, %
	Необходимо по норме на 1 очередь
	Необходимо по норме на расчетный срок



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Детские дошкольные учреждения
	мест
	60
	29
	50
	13
	384,6
	173
	30,48
	33,84

	Общеобразовательные школы
	мест
	80
	39
	350
	82
	426,8
	908
	40,64
	45,12

	Центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств)
	мест
	12 % детей школьного возраста
	5
	-
	-
	-
	-
	5
	5

	Аптеки
	объект
	1 на 1000 человек
	0
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	Физкультурно-спортивные залы
	м2
	350 на 1 тыс. чел.
	169
	-
	-
	-
	
	177,8
	204,4

	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	950 на 1 тыс. чел.
	458
	0
	-
	-
	-
	482,6
	554,8

	Клубы и учреждения клубного типа
	мест
	150 на 1 тыс. чел.
	72
	100
	-
	-
	138
	76,2
	87,6

	Массовые библиотеки
	объект
	1 объект
	1
	1
	1
	100
	100
	1
	1

	Пожарное депо
	машин
	1 пожарный автомобиль на 
1 тыс. жителей
	1
	1
	1
	100
	100
	1
	1

	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,12
	0,7
	0,7
	100
	605,12
	0,12
	0,14

	Детские дошкольные учреждения
	мест
	60
	29
	50
	13
	384,6
	173
	30,48
	33,84




[bookmark: _Toc19781989]ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
[bookmark: _Toc467150800][bookmark: _Toc468200584][bookmark: _Toc411951747][bookmark: _Toc411951841][bookmark: _Toc413402215][bookmark: _Toc463606344][bookmark: _Toc463611276][bookmark: _Toc464044877]Отраслевая структура экономики. Промышленное производство
Промышленность на территории развита слабо. Организаций, занимающихся производственными видами деятельности, в селе Восточное нет. 
К производственным объектам, расположенным на территории села, относятся автономная котельная в районе школы, склады для хранения сельскохозяйственной продукции, МТМ и пилорама.
Отраслевая структура экономики. Агропромышленное производство
Зона лесостепи, в которой находится территория Восточного сельсовета, характеризуется как благоприятная зона для развития молочно-мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства, производства зерновых, сахарной свеклы и подсолнечника. 
Развитие сельскохозяйственного потенциала проектируемой территории с начала 2000-х годов не является перспективным направлением развития Восточного сельсовета. Соответственно, на данной территории не проводятся преобразования, направленные на модернизацию аграрного сектора и приведение его в конкурентоспособное состояние; конкурентные преимущества возможного развития пригородного сельского хозяйства не используются. В то же время на землях сельскохозяйственного назначения велась застройка коттеджных и дачных поселков, а также рекреационных центров.
На территории Восточного сельсовета расположено крупное сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Восток», в котором среднесписочная численность работников составляет 80 человек. ЗАО «Восток» развивает сельскохозяйственное производство по двум направлениями – растениеводству и животноводству: занимается в растениеводстве производством зерновых культур; в животноводстве занимается производством молока, мяса крупного рогатого скота и свиней.
ЗАО «Восток» специализируется на выращивании крупного рогатого скота и зерновых культур. Ежедневно в хозяйстве получают и отправляют на реализацию 18 ц молока. В пользовании у хозяйства 8 тыс. га земли. 
В ЗАО «Восток» применяются передовые технологические процессы, внедряются в производство современные средства механизации, средства химизации. Животноводы ЗАО «Восток» обеспечены технологическим транспортом для перевозки людей, кормов, молока. Летом стадо переводится в летние лагеря. Для бесперебойного обеспечения водой дойного гурта устанавливаются насосы для подачи воды с озера Каменное в специальные емкости. 
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[bookmark: _Toc19781990]ГЛАВА 8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортная инфраструктура Восточного сельсовета представлена в виде одного основного элементов транспортной инфраструктуры - автомобильный транспорт.
[bookmark: _Toc19781991]8.1 Автомобильный транспорт
[bookmark: _Toc19781992][bookmark: _Toc499800774][bookmark: _Toc138563129][bookmark: _Toc138563576][bookmark: _Toc138564203]8.1.1 Внешний автомобильный транспорт
Согласно постановлению Правительства Курганской области от 29 марта 2018 года 
№ 109-П «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Курганской области по состоянию на 1 января 2018 года», по территории Восточного сельсовета проходят 6 дорог регионального значения. Характеристика дорог Восточного сельсовета приведена в таблице 2.8.1.
Таблица 2.8.1
Характеристика дорог Восточного сельсовета
	№
	Идентификационный номер
	Наименование автомобильной дороги
	Значение автомобильной дороги
	Категория
	Протяженность в границах сельсовета, км



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	37 ОП РЗ 37 А - 0001
	Макушино - Частоозерье - Бердюжье (Обход Казахстана)
	Асфальтобетонное
	III,V
	10,07

	2
	37 ОП РЗ 37 А - 0009
	Петухово - Частоозерье
	Асфальтобетонное
	III
	18,79

	3
	37 ОП МЗ 37Н-1916
	подъезд к Восточное
	Асфальтобетонное
	IV
	0,90

	4
	37 ОП МЗ 37Н-0810
	подъезд к Окуневка
	Асфальтобетонное
	IV
	0,50

	5
	37 ОП МЗ 37 Н - 1907
	«Петухово – Частоозерье» - Волчье - Песьяное - Долгие
	Асфальтобетонное
	IV
	4,82

	6
	37 ОП МЗ 37 Н - 1912
	«Петухово – Частоозерье» - Новотроицкое - Гомзино
	Асфальтобетонное
	IV
	7,00


Дорожное хозяйство и техническое состояние объектов не соответствует современным нормам по обеспечению надежности и безопасности систем транспортной и инженерной инфраструктуры, ограничивает экономическое развитие территории, негативно влияет на состояние аварийности и окружающей среды, требует первоочередного решения данных проблем.
[bookmark: _Toc19781993]8.1.2 Улично-дорожная сеть
На сегодняшний день улично-дорожная сеть населенных пунктов Восточного сельсовета представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории населенных пунктов, кварталов жилых домов с производственными объектами и с общественной зоной.  
На территории Восточного сельсовета УДС обеспечена уличным освещением. «Сетевой организацией», обслуживающей уличное освещение, является ОАО «Курганэнерго». 
Практически вся улично-дорожная сеть населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии.
Основные показатели существующей улично-дорожной сети на территории Восточного сельсовета представлены в таблице 2.8.2.


Таблица 2.8.2
Основные показатели существующей улично-дорожной сети на территории 
Восточного сельсовета
	№
	Наименование улицы
	Покрытие
	Протяженность, км
	Категория дорог и улиц согласно СП 42.13330.2016.



	1
	2
	3
	4
	5

	с. Восточное

	1
	Зеленая
	грунт
	0,45
	Местные улицы

	2
	Олимпийская
	щебень
	0,8
	Местные улицы

	3
	Пушкина
	асфальт, щебень
	0,7
	Основная улица с.п.

	4
	Комсомольская
	асфальт, грунт
	1,0
	Основная улица с.п.

	5
	Молодежная
	щебень
	0,5
	Местные улицы

	д. Волчье

	1
	Центральная
	грунт
	0,8
	Основная улица с.п.

	д. Окуневка

	1
	Мира
	грунт
	1,2
	Местные улицы


На территории Восточного сельсовета велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Дорожки для велосипедного передвижения отсутствуют, для движения на велосипеде граждане, в основном, пользуются автомобильными дорогами.
[bookmark: _Toc499800775]Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям СНиП и иных нормативных документов, что является причиной:
· снижения уровня безопасности движения; 
· повышения уровня эксплуатационных нагрузок на автомобильные дороги, имеющие меньшую несущую способность. Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия и развития транспортной инфраструктуры нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и обеспечить комфортное проживание населения. Таким образом, проблема развития транспортной инфраструктуры поселения, требует решения основных задач с помощью программного подхода. 
[bookmark: _Toc19781994]8.1.3 Транспортное обслуживание
Станций технического обслуживания автомобилей на территории Восточного сельсовета не зарегистрировано. 
[bookmark: _Toc479258746][bookmark: _Toc499800776][bookmark: _Toc19781995]8.2 Общественный пассажирский транспорт 
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванных производственными, бытовыми, культурными связями. Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.
Автобусное сообщение обеспечивается автотранспортным предприятием от 
с. Частоозерское. Частота рейсов: до с. Восточное – 2 раз в неделю. Перевозки осуществляются на пассажирских автомобилях «Газель» и автобусах «ПАЗ». Также население сельсовета пользуется услугами такси.
[bookmark: _Toc19781996]8.4 Искусственные дорожные сооружения 
Искусственные дорожные сооружения в Восточном сельсовете отсутствуют.
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[bookmark: _Toc19781997]ГЛАВА 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
[bookmark: _Toc19781998][bookmark: _Toc410718393][bookmark: _Toc463606358][bookmark: _Toc464044887][bookmark: _Toc477453287][bookmark: _Toc493521224]9.1 Водоснабжение
Раздел выполнен с учетом требований:
· СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий;
· СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
· СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;
· СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Существующее состояние. Проблемы
В настоящее время источником водоснабжения населенных пунктов Восточного сельсовета Частоозерского муниципального района Курганской области являются подземные воды. 
На территории с. Восточное размещена 1 лицензированная артезианская скважина. Характеристика артезианской скважины представлена в таблице 2.9.1.
Таблица 2.9.1
Характеристика артезианской скважины
	Населенный пункт
	№ скважины
	Глубина, м
	Дебит, л/с
	Марка насоса
	Год ввода в эксплуатацию



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	с. Восточное
	№ 1
	52
	0,8 – 1 
	ЭПН-6
	1969


Водоснабжение населения д. Волчье и д. Окуневка осуществляется от колодцев и из индивидуальных скважин. 
Добываемая из скважин вода пресная. По бактериологическим исследованиям качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», по физико-химическим показателям качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.» по мутности и жесткости.
Противопожарное водоснабжение
Раздел выполнен с учетом требований:
· СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;
· СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
· СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.
Существующее состояние. Проблемы
В настоящее время для наружного пожаротушения в населенных пунктах Восточного сельсовета Частоозерского муниципального района Курганской области используются естественные источники (пруды и реки).
На территории с. Восточное имеется пожарный водоем объемом 70 м3, находящийся по адресу: ул. Пушкина, 2.
[bookmark: _Toc19781999]9.2 Водоотведение
Раздел выполнен с учетом требований:
· СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий;
· СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения;
· СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
· СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.
Существующее состояние. Проблемы
В настоящее время в населенных пунктах Восточного сельсовета Частоозерского муниципального района Курганской области централизованная канализация отсутствует. Двухэтажная застройка и общественные здания канализуются в выгребы, с последующим вывозом ассенизационными машинами на свалку. В усадебной застройке используются выгребы и надворные туалеты. 
[bookmark: _Toc19782000]9.3 Ливневая канализация
Существующее состояние. Проблемы
В настоящее время в населенных пунктах Восточного сельсовета Частоозерского муниципального района Курганской области для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.
[bookmark: _Toc19782001]9.4 Газоснабжение
Раздел выполнен с учетом требований:
· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
· СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
· СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
Существующее положение
В настоящее время на территории Восточного сельсовета Частоозерского муниципального района Курганской области централизованное газоснабжение отсутствует во всех населенных пунктах. 
Потребители населенных пунктов сельсовета снабжаются сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка, используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.
[bookmark: _Toc19782002]9.5 Теплоснабжение
[bookmark: _Toc477453290][bookmark: _Toc493521227]Раздел выполнен с учетом требований:
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;
· СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
· СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
· СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.
Существующее состояние
В настоящее время на территории Восточного сельсовета Частоозерского муниципального района Курганской области присутствует децентрализованное теплоснабжение.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселения осуществляется по смешанной схеме. В с. Восточное школа, два жилых дома, детский сад и культурно-досуговый центр подключены к двум индивидуальным котельным. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей во всех населенных пунктах оборудованы печами или индивидуальными котельными (встроенные, пристроенные) на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.
На территории сельсовета располагается две индивидуальные котельные в с. Восточное. Характеристика источников теплоснабжения представлена в таблице 2.9.2. 
Таблица 2.9.2
Источники теплоснабжения (индивидуальные котельные)
	№
	Наименование, адрес
	Вид топлива
	Протяженность 
(в двухтрубном исчислении), км
	Производительность, выработка

	
	
	
	
	Гкал/час
	МВт



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Котельная ООО «Тепло» 
ул. Пушкина, 2а
	Уголь
	0,225
	0,200
	0,232

	2 
	Котельная ООО «Тепло» 
ул. Комсомольская, 29а
	Уголь
	0,225
	0,200
	0,232

	Итого:
	0,500
	0,400
	0,464


Теплоносителем в тепловых сетях является вода. Температурный график отпуска тепла 80/60°С. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Тепловые сети проложены надземно на низких опорах с теплоизоляцией и бесканально подземно, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей. Центральные тепловые пункты тепловых сетей в Восточном сельсовете отсутствуют.
[bookmark: _Toc17805718][bookmark: _Toc19782003][bookmark: _Toc497157995][bookmark: _Toc477453291][bookmark: _Toc464044890][bookmark: _Toc463606361]9.6 Электроснабжение
Раздел выполнен с учетом требований:
· СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание;
· РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;
· РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».
Существующее состояние. Проблемы
Электроснабжение потребителей Восточного сельсовета осуществляется от электростанций и электрических сетей филиалов Курганских электрических сетей – АО «СУЭНКО».
Электропитание Восточного сельсовета осуществляется при помощи линий 110, 10 кВ, посредством которых осуществляется питание электрических подстанций. 
Общая протяженность ЛЭП в границах Восточного сельсовета составляет:
· ЛЭП 110 кВ – 26,26 км;
· ЛЭП 10 кВ – 58,91 км.
Электропитание Восточного сельсовета осуществляется от ПС 110/10 кВ Восток при помощи линий 10 кВ, посредством которых осуществляется питание трансформаторных подстанций.
На территории Восточного сельсовета располагаются трансформаторные подстанции в количестве 8 штук. В таблицах 2.9.3 и 2.9.4 приведены характеристики электрических и трансформаторных подстанций.


РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 9
Таблица 2.9.3
Характеристика понизительных подстанций 35 кВ и выше
	№ 
	Наименование подстанций
	Уровень напряжения, кВ
	Год строительства/
Дата ввода в эксплуатацию
	Ведомственная принадлежность
	Место расположения ПС
	Количество и мощность трансформаторов, МВа
	Максимальная нагрузка, %



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 
	ПС Восток
	110/10
	1981 г.
	АО «СУЭНКО»
	с. Восточное, ул. Комсомольская, 2
	Т-1 - 6,3
	30 %


Таблица 2.9.4
Трансформаторные подстанции
	№
	Наименование ТП
	Уровни напряжений, кВ
	Год строительства
	Ведомственная принадлежность
	Фактический адрес / место расположения 
	Мощность трансформаторов, КВА
	Ориентировочная загрузка 
трансформаторов на стороне 
6/10 кВ, %
	Возможность модернизации ТП



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	В-1-4
	10/0,4
	1968 г.
	АО «СУЭНКО»
	с. Восточное, ул. Комсомольская, 47
	Т-1 - 63
	37
	Нет (без перспектив)

	2 
	В-1-5
	10/0,4
	1975 г.
	АО «СУЭНКО»
	с. Восточное, Детский садик
	Т-1- 250
	5
	Нет (без перспектив)

	3 
	В-1-6
	10/0,4
	1979 г.
	АО «СУЭНКО»
	с. Восточное, ул. Комсомольская, 21
	Т-1 - 100
	11
	Нет (без перспектив)

	4 
	В-1-8
	10/0,4
	1979 г.
	АО «СУЭНКО»
	с. Восточное, ул. Пушкина, 19
	Т-1 - 100
	25
	Нет (без перспектив)

	5 
	В-1-9
	10/0,4
	1989  г.
	АО «СУЭНКО»
	с. Восточное, ул. Комсомольская, 2
	Т-1 - 100
	30
	Нет (без перспектив)

	6 
	В-2-10
	10/0,4
	1981 г.
	АО «СУЭНКО»
	д. Волчье, ул. Центральная, 42
	Т-1 - 100
	11
	Нет (без перспектив)

	7 
	В-4-1
	10/0,4
	1968 г.
	АО «СУЭНКО»
	д. Окуневка, ул. Мира, 1
	Т-1 - 100
	9
	Нет (без перспектив)

	8 
	В-4-3
	10/0,4
	1980 г.
	АО «СУЭНКО»
	д. Окуневка, ферма
	Т-1 - 25
	12
	Нет (без перспектив)
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[bookmark: _Toc17805719][bookmark: _Toc19782004]9.7 Связь
Услуги связи Восточного сельсовета предоставляют операторы сети сотовой связи и пункт коллективного доступа. Операторами сотовой связи выступают ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Билайн», ПАО «Ростелеком». Услуги мобильной связи оказываются с применением вышек связи, расположенных на территории Восточного сельсовета в количестве 2 штук.
В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в селе Восточное в 2017 году установлена точка доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.
Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако, по отдельным направлениям, существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.
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[bookmark: _Toc461448740][bookmark: _Toc474218801][bookmark: _Toc524627393][bookmark: _Toc19782005][bookmark: _Toc282535545][bookmark: _Toc286845501][bookmark: _Toc239498983][bookmark: _Toc256404275][bookmark: _Toc282535542]ГЛАВА 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные). 
Постановлением Правительства от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» установлена классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (таблица 2.10.1).
Таблица 2.10.1
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	№
	Масштаб чрезвычайной ситуации
	Количество пострадавших (погибших или получивших ущерб здоровью), чел.
	Размер материального ущерба
	Граница зон распространения поражающих факторов чрезвычайной ситуации



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Локальная
	Не более 10
	Не более 100 000 рублей
	Не выходят за пределы территории объекта

	2
	Муниципальная
	Свыше 10, но не более 50
	Свыше 100 000 рублей, но не более 5 000 000 рублей
	Не выходят за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения

	3
	Межмуниципальная
	Свыше 10, но не более 50
	Свыше 100 000 рублей, но не более 5 000 000 рублей
	Затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию

	4
	Региональная
	Свыше 50, но не более 500
	Свыше 5 000 000 рублей, но не более 500 000 000 рублей
	Не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации

	5
	Межрегиональная
	Свыше 50, но не более 500
	Свыше 5 000 000 рублей, но не более 500 000 000 рублей
	Затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации

	6
	Федеральная
	Свыше 500
	Свыше 500 000 000 рублей
	-


Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
Данный раздел разработан в соответствии с Паспортом Безопасности территории муниципального образования Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области.
[bookmark: _Toc404855097][bookmark: _Toc500672119][bookmark: _Toc524627394][bookmark: _Toc19782006][bookmark: _Toc286845513][bookmark: _Toc461448742]10.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера
[bookmark: _Ref318476565][bookmark: _Ref364686977]ЧС природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Классификация основных факторов природных ЧС, их зоны влияния и степень риска различных опасных природных явлений, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС и осложнению хозяйственной деятельности поселения, установлен ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. № 308.
На территории Восточного сельсовета наблюдается несколько видов опасностей природного характера. К ним относятся:
1. опасные метеорологические явления и процессы;
2. опасные гидрологические явления и процессы;
3. природные пожары.
Опасные метеорологические явления и процессы
В целом для Частоозерского района характерны следующие неблагоприятные для человека свойства климата:
· значительные годовые перепады температур;
· холодная зима;
· сильная метель;
· сильный ветер, шквал, смерч.
В качестве наиболее опасных метеорологических явлений и процессов на территории Курганского района можно рассматривать:
· суровые холодные и продолжительные зимы с минимальной температурой -30° C;
· сильные похолодания до -55° С, которые могут привести к нарушению движения транспорта, серьезным затруднениям по обогреву мест проживания и работы населения. В этих условиях особо сложной (чрезвычайной) может оказаться обстановка при неисправности источников подачи тепла и магистралей теплоснабжения. Кроме того, в этот период возможно резкое увеличение случаев пожаров в жилых домах с печным отоплением;
· заморозки на почве в мае и сентябре, отмечающиеся на всей территории Частоозерского района. Вероятность лет с заморозками на поверхности почвы интенсивностью -3° С и ниже в мае составляет более 80 %. Ранние заморозки наблюдаются в начале сентября;
· сильные ветры и ливни (скорость ветра 25 м/сек и больше). Кратковременное шквалистое усиление ветра отмечается при грозах, продолжается не больше 5 – 10 минут. Несмотря на кратковременность, последствия от действия шквалов бывают весьма значительные, происходящие обычно в мае-июне и сентябре-октябре;
· сильная метель (метель с ветром в 15 м/сек и больше, при которой происходит ухудшение дальности видимости менее 500 м). Метели вероятны в течение всего холодного периода года и весной;
· сильный туман (дальность видимости менее 50 метров). Туманы характерны для осеннего периода, но сильные туманы могут отмечаться в ночные и утренние часы и зимой.
Природные пожары
Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ Р 22.0.03-95). 
Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01-83). 
Горимость лесов – комплексное, обобщающее понятие, показывающее, как часто в конкретном районе бывают лесные пожары и какую площадь лесов они охватывают. Исходными данными для характеристики горимости лесов служат число и площади лесных пожаров в конкретном районе за отдельный сезон (год) или средние многолетние. На основе этих данных вычисляются: частота лесных пожаров, средняя площадь одного пожара, а также доля (в %) площади лесного фонда, пройденной огнем. 
Под пожарной опасностью понимается возможность возникновения и (или) развития пожара (по ГОСТ 12.1.033-81).
Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади. 
Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно-хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.
Лесные пожары начинаются непосредственно после весеннего схода снежного покрова и продолжаются до начала осенних дождей. Нередко, в случае сухой осени, пожары наблюдаются в сентябре и октябре, вплоть до образования снежного покрова. Пик лесных пожаров приходится на июль, начало августа.
На территории сельсовета расположено Курганское лесничество общей площадью 286 га со средним классом природной пожарной опасности 4,3.
Опасные гидрологические явления и процессы
Гидрологические опасные явления – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают озера полноводными в течение длительного времени, весеннее половодье растягивается до 1 месяца. Высокий уровень воды в последние два года поддерживается и обильными дождями.
По степени опасности наводнений выделены пять типов районов:
· чрезвычайно опасных наводнений, где максимальные уровни более чем на 3,2 метра превышают уровни начала затопления прибрежных территорий (ЧС федерального уровня);
· весьма опасных наводнений, где максимальные уровни на 2,1 – 3,2 метра превышают уровни начала затопления (ЧС межрегионального уровня);
· опасных наводнений, где максимальные уровни на 1,5 – 2,0 метра превышают уровни начала затопления (ЧС регионального уровня);
· умеренно опасных наводнений, где максимальные уровни на 0,8 – 1,4 метра превышают уровни начала затопления (ЧС муниципального уровня);
· мало опасных и незначительно опасных наводнений, где максимальные уровни на 0,3 – 
0,7 метра превышают уровни начала затопления (ЧС локального уровня).
Территория Восточного сельсовета относится к 5 степени опасности наводнений в период весеннего половодья. 
Объекты жилого фонда, производственного и социального назначения в зону подтопления (затопления) при воздействии различных гидрологических и гидродинамических процессов и явлений не попадают.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями, определены следующие организационные мероприятия:
· организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;
· контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;
· обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.
Для борьбы с опасными гидрологическими явлениями и процессами или их предотвращения производят следующие мероприятия:
· регулирование стока в русле рек; 
· отвод паводковых вод; 
· регулирование поверхностного стока на водосборах; 
· заблаговременное разрушение ледяного покрова рек;
· ограждение территорий дамбами (системами обвалования); 
· увеличение пропускной способности речного русла; 
· повышение отметок защищаемой территории; 
· агролесомелиорация.
Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий.
Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.
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ЧС техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.
Основными причинами возникновения техногенных опасностей являются:
· нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения и объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;
· технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий;
· износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня;
· увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов;
· снижение профессионального уровня работников;
· низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины;
· недостаточность контроля над состоянием потенциально опасных объектов; ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;
· снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.
Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели и травмированию людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций.
Большой ущерб наносят аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, связанные с нарушением тепло- и энергоснабжения и изношенностью основных фондов. Аварии на тепловых сетях в холодное время года обусловливают возникновение большого числа чрезвычайных ситуаций.
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать следующие потенциально опасные объекты и объекты транспорта:
· пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы;
· опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:
· аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;
· аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.
Химически опасные объекты; радиационно-опасные объекты; гидродинамически опасные объекты отсутствуют.
Риски возникновения техногенных пожаров и взрывов 
Прогнозируется до трех чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с пожарами. Наибольший риск возникновения ЧС в сельсовете, обусловленный нарушениями правил противопожарной безопасности, низкой пожарной защищенностью, неосторожным обращением с огнем, курением, нарушением правил эксплуатации транспортных средств, нарушением правил противопожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
Угрозу возникновения пожаров могут оказать котельные, которые находятся в черте поселения. 
На территории поселения расположены пожаро- и взрывоопасные объекты: 2 котельные (таблица 2.10.2). 
Таблица 2.10.2
Перечень пожаро- и взрывоопасных объектов на территории поселения
	№
	Наименование, адрес
	Вид топлива
	Протяженность (в двухтрубном исчислении), км
	Производительность, выработка

	
	
	
	
	Гкал/час
	МВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котельная ООО «Тепло» 
ул. Пушкина, 2а
	Уголь
	0,225
	0,200
	0,232

	2
	Котельная ООО «Тепло» 
ул. Комсомольская, 29а
	Уголь
	0,225
	0,200
	0,232

	Итого:
	0,500
	0,400
	0,464


Проанализировав в целом оперативную обстановку с пожарами на территории поселения за последние пять лет, необходимо отметить, что показатели общего количества пожаров с каждым годом становятся меньше.
Риски возникновения ЧС транспорте
Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки нефтепродуктов. 
По автомобильным дорогам возможна перевозка ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 8, 10, 11, 20 м3 и другие вещества.
При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон разрушения (граница зоны средних разрушений при авариях с ГСМ может составить до 63 м, с СУГ может составить до 247 м) и пожаров.
Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов готовится информация.
Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации. 
Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.
Особое внимание уделяется системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях оборонного комплекса.
В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:
· воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации емкости транспортировки;
· горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации емкости транспортировки.
Сценарий 1 (С1) – горение пролива: разгерметизация емкости транспортировки  выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ  возгорание пролива при наличии источника инициирования  горение пролива  поражение объектов и людей тепловым излучением.
Сценарий 2 (С2) – взрыв облака топливно-воздушных смесей (ТВС): разгерметизация емкости транспортировки  выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ТВС  взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования  поражение объектов и людей воздушной ударной волной.
При расчетах приняты следующие допущения:
I. Разгерметизация емкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ)
С1. Пожар пролива – из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.
С2. Взрыв ТВС из разрушенной емкости вытекает 100 % опасного вещества. В формировании облака ТВС участвует 80 % массы вытекшего нефтепродукта.
Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчетах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.
При расчетах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, единичная емкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.
При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из емкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «Слабо загроможденное или свободное пространство».
При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транспортной магистрали принимается, что поврежденная емкость транспортировки может находиться на любом участке магистрали.
В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва.
Таблица 2.10.3
Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС

	Поражение
	Избыточное давление, кПа



	1
	2

	Поражение зданий и сооружений

	Полное разрушение зданий
	65,9-70

	Тяжелые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу
	33

	Средние повреждения, возможно восстановление здания
	25

	Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения
	4

	Разбито 50 % остекления
	2

	Поражение людей

	Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности
	70

	Гибель или серьезные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела
	55

	Серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок
	24

	Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов воздушной ударной волны (летальный исход и серьезные повреждения являются маловероятными событием)
	16

	Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьезных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стекол и повреждением стен зданий
	5


Определение поражающих факторов и последствий различных сценариев аварий выполнены по методикам:
· «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;
· «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;
· Приказ Рос технадзора от 31.03.2016 № 137 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».
Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 2.10.4 – 2.10.7
Таблица 2.10.4
Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации автомобильной емкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов (сценарий 1)
	Наименование вещества
	Количество, т
	Площадь пожара (при растекании по магистрали), м2
	Радиусы зон поражения людей (м), с учетом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2)

	
	
	
	ожог 1-й степени через 6-8 с,
ожог 2-й степени через 12-16 с, при 10,5 кВт/м2, м
	безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, м

	1
	2
	3
	4
	5

	Бензин
	25
	640,5
	17
	27


Таблица 2.10.5
Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ
	Степень травмирования
	Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2
	Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м

	1
	2
	3

	Ожоги III степени
	49,0
	38

	Ожоги II степени
	27,4
	55

	Ожоги I степени
	9,6
	92

	Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых)
	1,4
	Более 100 м


Таблица 2.10.6
Параметры зон поражения при аварии с взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной емкости транспортировки с автомобильным бензином (сценарий 2). 
Масса топлива в облаке 22 500 кг
	Избыточное давление (кПа), поражение зданий/поражение людей на открытой местности
	Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях
	Поражение людей на открытой местности

	
	радиус зоны, м
	% пораженных людей
	радиус зоны, м
	% пораженных людей

	1
	2
	3
	4
	5

	65,9/70
	нет
	нет
	нет
	нет

	33 /55
	167
	90
	нет
	нет

	25/24
	247
	50
	260
	50

	4/16
	1 098
	10
	393
	10

	2/5
	1 976
	1
	918
	1




Таблица 2.10.7
Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ
	Параметры
	а/д. цистерна

	
	ГСМ
	СУГ



	1
	2
	3

	Объем резервуара, м3
	8
	14,5

	Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
	95
	85

	Масса топлива в разлитии, т
	5,85
	9,64

	Эквивалентный радиус разлития, м
	7
	9,4

	Площадь разлития, м2
	152
	275,5

	Доля топлива, участвующая в образовании ГВС
	0,02
	0,7

	Масса топлива в ГВС, т
	0,12
	6,75

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	14
	53

	Зона сильных разрушений, м
	27
	107

	Зона средних разрушений, м
	63
	247

	Зона слабых разрушений, м
	155
	609

	Зона расстекления (50 %), м
	185
	723

	Порог поражения 99 % людей, м
	14
	53

	Порог поражения людей (контузия), м
	21
	84

	Параметры огневого шара (пламени вспышки)

	Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м
	12,7
	47,6

	Время существования ОШ(ПВ), с
	2,6
	7

	Скорость распространения пламени, м/с
	30
	59

	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2
	130
	220

	Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ)
	1691
	7879

	Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), %
	0
	0

	Параметры горения разлития

	Ориентировочное время выгорания, минут: секунд
	16:44
	30:21

	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
	104
	200

	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	29345
	47650

	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	79
	100


Вывод по результатам расчетов:
· при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ и СУГ при разгерметизации емкостей транспортировки на автомагистрали зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода автомагистрали;
· при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования: 
· Площадь пожара – 118,8 м2.
· Граница порога поражения людей на открытой местности – 92 м.
· Радиус полных разрушений зданий – 41,0 м.
· Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 
5 человек.
· Возможное число погибших – 1 человек, пострадавших – 5 человек.
Разгерметизация емкостей с АХОВ. К объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории муниципального образования, относятся автодороги поселения. По автомобильной дороге возможна перевозка аварийно химически опасных веществ (АХОВ), аммиак, хлор, в 6 т контейнерах и другие вещества.
При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (радиус зоны возможного заражения при авариях с аммиаком может составить до 1,5 км, с хлором до 4 км) и пожаров.
Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.
Наиболее вероятным и опасным являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны при нарушении ПДД или неисправности транспортного средства: разлив ядовитых веществ, выделение токсичных газов, отравление токсичными газами. 
Хлор (Cl2) представляет собой зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, состоящий из двухатомных молекул. При обычном давлении он затвердевает при -101 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного хлора при нормальных условиях составляет 3,214 кг/м3, т.е. он примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого скапливается в низких участках местности, подвалах, колодцах, тоннелях.
Хлор растворим в воде: в одном объеме воды растворяется около двух его объемов. Образующийся желтоватый раствор часто называют хлорной водой. Химическая активность его очень велика – он образует соединения почти со всеми химическими элементами. Основной промышленный метод получения – электролиз концентрированного раствора хлористого натрия. Ежегодное потребление хлора в мире исчисляется десятками миллионов тонн. 
Минимально ощутимая концентрация хлора – 2 мг/м3. Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/м3. Воздействие в течение 30‑60 мин 100‑200 мг/м3 хлора опасно для жизни, а более высокие концентрации могут вызвать мгновенную смерть.
Следует помнить, что предельно допустимые концентрации (ПДК) хлора в атмосферном воздухе: среднесуточная – 0,03 мг/м3; максимальная разовая – 0,1 мг/м3; в рабочем помещении промышленного предприятия – 1 мг/м3.
Органы дыхания и глаза защищают от хлора фильтрующие и изолирующие противогазы. С этой целью могут быть использованы фильтрующие противогазы промышленные марки Л (коробка окрашена в коричневый цвет), БКФ и МКФ (защитный), В (желтый), П (черный), Г (черный и желтый), а также гражданские ГП-5, ГП-7 и детские.
Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих противогазов – 2500 мг/м3. Если она выше, должны использоваться только изолирующие противогазы. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация хлора не известна, работы проводят только в изолирующих противогазах (ИП-4, ИП-5). При этом следует пользоваться защитными прорезиненными костюмами, резиновыми сапогами, перчатками. Необходимо помнить, что жидкий хлор разрушает прорезиненную защитную ткань и резиновые детали изолирующего противогаза.
При производственной аварии на химически опасном объекте, утечке хлора при хранении или транспортировке может произойти заражение воздуха в поражающих концентрациях. В этом случае необходимо изолировать опасную зону, удалить из нее всех посторонних и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны держаться с наветренной стороны и избегать низких мест.
При утечке или разливе хлора нельзя прикасаться к пролитому веществу. Следует с помощью специалистов удалить течь, если это не вызывает опасности, или перекачать содержимое в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности.
При интенсивной утечке хлора используют распыленный раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика.
Аммиак (NH3) представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (нашатырного спирта). При обычном давлении затвердевает при температуре -78 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет примерно 0,6, т.е. он легче воздуха. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объемных процентов NH3.
Растворимость его в воде больше, чем у всех других газов: один объем воды поглощает при 20 °С около 700 объемов аммиака. 
Аммиак перевозится в сжиженном состоянии под давлением, при выходе в атмосферу дымит, заражает водоемы, когда попадает в них. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе населенных мест: среднесуточная и максимально разовая – 0,2 мг/м3; предельно допустимая в рабочем помещении промышленного предприятия – 20 мг/м3. Запах ощущается при концентрации 40 мг/м3. Если же его содержание в воздухе достигает 500 мг/м3, он опасен для вдыхания (возможен смертельный исход).
Вызывает поражение дыхательных путей. Его признаки: насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье, при этом появляется сердцебиение, нарушается частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.
Защиту органов дыхания от аммиака обеспечивают фильтрующие промышленные и изолирующие противогазы, газовые респираторы. Могут использоваться промышленные противогазы марки КД (коробка окрашена в серый цвет), К (светло-зеленый) и респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-КД.
Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих промышленных противогазов равна 750 ПДК (15000 мг/м3), выше которой должны использоваться только изолирующие противогазы. Для респираторов эта доза равна 15 ПДК. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация аммиака неизвестна, работы должны проводиться только в изолирующих противогазах.
Чтобы предупредить попадание аммиака на кожные покровы, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.
Наличие и концентрацию аммиака в воздухе позволяет определить универсальный газоанализатор УГ-2. Пределы измерений: до 0,03 мг/л – при просасывании воздуха в объеме 
250 мл; до 0,3 мг/л – при просасывании 30 мл. Концентрацию NH находят на шкале, где указан объем пропущенного воздуха. Цифра, совпадающая с границей окрашенного в синий цвет столбика порошка, укажет концентрацию аммиака в миллиграммах на литр.
Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте» (СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).
В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматривается: интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при разгерметизации емкости транспортировки.
Исходные данные для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения АХОВ:
· общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в емкостях и технологических трубопроводах;
· количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности («свободно», «в поддон» или «в обваловку»);
· высота поддона или обваловки складских емкостей;
· метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м, степень вертикальной устойчивости атмосферы, определяемая в соответствии с таблицей 2.10.9.
Исходные данные приведены в таблице 2.10.8.
Таблица 2.10.8
Исходные данные
	Количество участвующего в аварии аммиака на транспорте
	Q0 = 15,2 т (83 % от объема цистерны)

	Количество участвующего в аварии хлора на транспорте
	Q0 = 17,5 т (80 % от объема цистерны)

	Плотность аммиака
	d = 0,681 т/м3

	Плотность хлора
	d = 1,553 т/м3

	Толщина слоя, участвующего в аварии вещества
	h = 0,05 м


Таблица 2.10.9
Степень вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды
	Скорость ветра, м/с
	Ночь
	Утро
	День
	Вечер

	
	ясно, переменная облачность
	сплошная облачность
	ясно, переменная облачность
	сплошная облачность
	ясно, переменная облачность
	сплошная облачность
	ясно, переменная облачность
	сплошная облачность



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	<2
	ин
	из
	из (ин)
	из
	к (из)
	из
	ин
	из

	2-3,9
	ин
	из
	из (ин)
	из
	из
	из
	из (ин)
	из

	>4
	из
	из
	из
	из
	из
	из
	из
	из

	Обозначения: ин – инверсия; из – изотермия; к – конвекция; буквы в скобках – при снежном покрове.
Примечания:
1. Под термином «утро» понимается период времени в течение 2 ч после восхода солнца; под термином «вечер» – в течение 2 ч после захода солнца. Период от восхода до захода солнца за вычетом двух утренних часов – день, а период от захода до восхода солнца за вычетом двух вечерних часов – ночь;
2. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости атмосферы принимаются в расчетах на момент аварии.


При заблаговременном прогнозировании масштабов возможного химического заражения, на случай возможных производственных аварий, в качестве исходных данных рекомендуется принимать:
· за величину выброса АХОВ (Q0) – количество АХОВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и др.); для химически опасных объектов, расположенных в сейсмических районах, а также для объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе атомных станций, за величину выброса АХОВ следует принимать общий запас АХОВ на объекте;
· метеорологические условия – изотермия, скорость ветра – 3 м/с; температура воздуха – 
20 °C.
Для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения при угрозе или непосредственно после аварии должны принимать конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ, реальные метеоусловия, а также иные исходные данные, которые доступны на момент прогнозирования.
Внешние границы зоны возможного химического заражения АХОВ рассчитывают по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.
Принятые допущения:
· емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;
· толщину слоя жидкости h для АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимают равной 0,05 м по всей площади разлива; для АХОВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяют следующим образом:
· при разливах из емкостей с самостоятельным поддоном (обваловкой):



где H - высота поддона (обваловки), м;
· при разливах из емкостей, расположенных группой с общим поддоном (обваловкой):

где Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т; 
d - плотность АХОВ, определяемое по таблице В.3 приложения В СП 165.1325800.2014), т/м3; 
F - реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2;
· предельное время пребывания людей в зоне химического заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться;
· при авариях на газо- и продуктопроводах значение выброса АХОВ должны принимать равным максимальному количеству АХОВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими запорными устройствами, например, для аммиакопроводов - 275 - 500 т.
Количественные характеристики выброса АХОВ для расчета масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.
Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле:

где:
K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, – табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K1=1);
K3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);
K5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии – 1, для изотермии – 0,23, для конвекции – 0,08;
K7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, – табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K7=1);
Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.
При авариях на хранилищах сжатого газа величина Q0 рассчитывается по формуле:


где:
d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);
Vх – объем хранилища, м3.
При авариях на газопроводе величина Q0 рассчитывается по формуле:

где:
n – процентное содержание АХОВ в природном газе;
d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);
Vг – объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.
При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K1 рассчитывается по соотношению:

где:
Cp – удельная теплоемкость жидкого АХОВ, кДж/кг. град;
T – разность температур жидкого АХОВ до и после разрушения емкости, °С;
Hисп – удельная теплота испарения жидкого АХОВ при температуре испарения, кДж/кг.
Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле:

где:
K2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл. П2);
K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. В.4 приложения В СП 165.1325800.2014);
K6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N; значение коэффициента определяется после расчета продолжительности испарения вещества T:

при T<1 часа, K6 принимается для 1 часа;
d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);
h – толщина слоя АХОВ, м.
При определении величины Qэ2 для веществ, не вошедших в табл. В.3, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K2 определяется по формуле:


где: 
Р – давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм рт. ст.;
M – молекулярный вес вещества.
Расчет глубин зон заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведется с помощью табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014.
В табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1 или вторичным облаком АХОВ Г2, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется:

где: Г' – наибольший, Г'' – наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:


где:
N – время от начала аварии, ч;
V – скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (таблица 2.10.10).
За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений.
Таблица 2.10.10
Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра
	Скорость ветра, м/с
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Скорость переноса, км/ч
	Инверсия

	
	5
	10
	16
	21
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Изотермия

	
	6
	12
	18
	24
	29
	35
	41
	47
	53
	59
	65
	71
	76
	82
	88

	
	Конвекция

	
	7
	14
	21
	28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:
	

где: 
Sв – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2;
Г – глубина зоны заражения, км;
φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град.


Таблица 2.10.11
Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра, U
	U, м/с
	<0,5
	0,6-1
	1,1-2
	>2

	φ, град.
	360
	180
	90
	45


Площадь зоны фактического заражения Sф в км2 рассчитывается по формуле:

где:
Kв – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 – при инверсии; 0,133 – при изотермии; 0,235 – при конвекции;
N – время, прошедшее после начала аварии, ч.
Вывод по результатам расчетов:
· при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 1 т хлора):
· Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1. 
· Зона действия поражающих факторов – до 4 км.
· Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.
· Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжелой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери легкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.
· при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 5 т аммиака):
· Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1. 
· Зона действия поражающих факторов – до 2 км.
· Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.
· Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжелой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери легкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.
Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых объектах в результате аварий с АХОВ включают:
· экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра, и указанном в сигнале оповещения ГО;
· сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещения путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;
· хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазы). Предлагается использовать в качестве СИЗ органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.
Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на автомобильной дороге необходимо выполнить мероприятия:
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение - освещения на автодорогах;
· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;
· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
· регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;
· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.
Опасность возникновения ЧС на объектах ЖКХ 
Аварий на системах ЖКХ, способных достигнуть масштабов ЧС локального уровня, не прогнозируется. Но существует вероятность возникновения в зимнее время года аварийных ситуаций на теплотрассах, нарушений работы коммунальных систем, связанных с большой изношенностью коммуникационных систем ЖКХ, перегрузкой оборудования в период сильных морозов и сильной жары, связанной с дополнительным использованием населением кондиционеров или отопительных приборов, низкими температурами воздуха, человеческим фактором. 
Риски возникновения аварий на электросетях
Наибольший риск возникновения аварий и происшествий на объектах электроснабжения ожидается в с. Восточное, связанный со значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения в холодное время года, тяжелыми условиями эксплуатации технологического оборудования, человеческим фактором.
На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10 кВ, повреждение КТП 10/0,4 кВ.
За последних пять лет серьезных аварий на электрических сетях не произошло.
На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций АТС как электронных так координатных, повреждение радиорелейной линии.
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.
Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.
При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций. 
Аварийные ситуации на сетях связи устраняют специалисты районного узла электрической связи.
Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более муниципального масштаба. 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо проведение следующих мероприятий:
· обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов от существующих и проектируемых автозаправочных станций, складов ГСМ;
· оснащение территорий автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;
· контроль за состоянием емкостей на складах ГСМ, автозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;
· применение изоляционных покрытий на территории складов ГСМ и АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
· строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
· формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.
Предотвращение образования взрывов пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:
· применением герметичного производственного оборудования;
· соблюдением норм технологического режима;
· контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. 
· установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20 % величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.
Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
· защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;
· усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;
· наличие резервного электроснабжения;
· замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
· обучение и повышение квалификации работников предприятий; создание аварийного запаса материалов.
Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:
· трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;
· материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с 
ГОСТ 2.114-70.
Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:
· затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;
· труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;
· наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных потерь;
· необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие населенные пункты в связи со спецификой лечения; 
· трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных населенных пунктов и оказавшихся на месте катастрофы.
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.
В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо- и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее последствий. 
Для предотвращения аварий на трубопроводах и пожаро-взрывоопасных объектах необходимо безотлагательное проведение организационно-технологических мероприятий, направленных на сокращение числа и размеров аварий и принятия системы мер по ликвидации их последствий.
Организационно-технологические мероприятия:
1) Совершенствование электрохимической защиты трубопроводов, емкостей и резервуаров для хранения нефтепродуктов от коррозии, контроль за их состоянием.
Для уменьшения аварий производится дефектоскопия труб и емкостей, применяются антикоррозийные покрытия, ингибиторы коррозии.
2) Своевременный ремонт и замена аварийно-опасных элементов хранения и участков трубопроводов.
3) Формирование на предприятиях аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими специализированными машинами и механизмами.
Как показывает анализ, основными причинами взрывов газа являются изношенность газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования, а также самовольное подключение жителей к газовым сетям. Большое количество взрывов газа в жилых домах связано с бесконтрольным использованием населением газовых баллонов.
Меры по предупреждению данных ЧС в основном связаны с осуществлением реконструкции и капитального ремонта теплоэнергетических систем и сетей жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, а также принятием специальных программ по указанной проблеме.
Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах его размещения.
Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.
[bookmark: _Hlk505602293]Конкретные мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.
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Опасность эпидемий
На территории района природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний не отмечается. Зон неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям нет. 
Согласно многолетним данным от 52 – 70 % от всех случаев инфекционных заболеваний приходится на грипп и острые респираторные заболевания.
Риск возникновения ЧС в области возникновения инфекционной заболеваемости людей маловероятен. Среди жителей населенных пунктов поселения возможны единичные случаи заболевания туляремией, клещевым энцефалитом.
Массовых заболеваний не наблюдается.
Масштаб возможных ЧС – муниципальная.
Опасность эпизоотий
Риск возникновения ЧС, связанных с риском заболеваемости с/х животных, маловероятен. 
В связи с проведением полного комплекса противоэпизоотических мероприятий вспышек сибирской язвы, ящура, чумы свиней, гриппа птиц не прогнозируется. Возможен всплеск заболевания бешенством животных в период миграции.
Масштаб возможных ЧС – межмуниципальные.
Источники ЧС биолого-социального характера на территории Восточного сельсовета отсутствуют.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера 
Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:
· внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;
· наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.
[bookmark: _Toc461448744][bookmark: _Toc474218805][bookmark: _Toc524627397][bookmark: _Toc19782009]10.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
–	пламя и искры;
–	тепловой поток;
–	повышенная температура окружающей среды;
–	повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
–	пониженная концентрация кислорода;
–	снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
–	осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
–	радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
–	вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
–	опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
–	воздействие огнетушащих веществ.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «Планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом».
1. «Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
1. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара». (ст. 5 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности» (ст. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
«Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона» 
(ст. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Исходя из Постановления Правительства РФ от 16.04.2011 г. установлены меры противопожарного обустройства лесов:
1. прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;
1. эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;
1. благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;
1. установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;
1. создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;
1. установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
Общие требования пожарной безопасности в лесах
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
· разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления (в ред. постановления Правительства РФ от 05.05.2011 № 343);
· бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
· употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
· оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
· заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
· выполнять работы с открытым огнем на торфяниках (пункт введен Постановлением Правительства РФ от 05.05.2011 № 343);
· засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:
1. места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:
· 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
· 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
1. территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров (в ред. постановления Правительства РФ от 05.05.2011 № 343);
1. в период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц;
1. запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра (пункт в ред. постановления Правительства РФ от 05.05.2011 № 343).
Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:
· хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра (в ред. постановления Правительства РФ от 05.05.2011 № 343);
· при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала, прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;
· соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования (в ред. постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 № 343, от 01.11.2012 
№ 1128);
· в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара (в ред. постановления Правительства РФ от 05.05.2011 № 343);
· перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований настоящих Правил, а также о способах тушения лесных пожаров (в ред. постановления Правительства РФ от 05.05.2011 № 343);
· организации, осуществляющие авиационные работы по охране и защите лесов, обязаны обо всех обнаруженных нарушениях настоящих Правил информировать органы государственной власти или органы местного самоуправления.
Предупреждение лесных пожаров
Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.
Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:
· строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
· строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
· прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;
· строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
· устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
· проведение работ по гидромелиорации;
· снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
· проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
· прочистку просек, прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление;
· эксплуатацию пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;
· благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 
11 Лесного кодекса Российской Федерации;
· установку и эксплуатацию шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;
· создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;
· установку и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
Указанные меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.
Противопожарные расстояния, в пределах которых осуществляются вырубка деревьев, кустарников, лиан, очистка от захламления, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также «Лесным кодексом» РФ.
Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:
· приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
· содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
· создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов;
Нормативы противопожарного обустройства лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
1. Расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м;
1. В сельских поселениях для районов одно – двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.
Согласно статье 69 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками):
Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:
1. от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:
1. вне территорий лесничеств (лесопарков);
1. на территориях лесничеств (лесопарков);
1. от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений;
1. противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Общие требования пожарной безопасности в населенных пунктах
При проектировании планировочной структуры и внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 4 СП 4.13.10.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 
№ 288):
1. «Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1:
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности
	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м

	
	
	I, II, III
C0
	II, III
C1
	IV 
C0, C1
	IV, V
C2, C3



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жилые и общественные

	I, II, III
	С
	6
	8
	8
	10

	II, III
	С1
	8
	10
	10
	12

	IV
	С0, С1
	8
	10
	10
	12

	IV, V
	С2, С3
	10
	12
	12
	12

	Производственные и складские

	I, II, III
	С
	10
	12
	12
	12

	II, III
	С1
	12
	12
	12
	12

	IV
	С0, С1
	12
	12
	12
	15

	IV, V
	С2, С3
	15
	15
	15
	18


1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями;
1. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3;
1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50 % при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения;
1. В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 %;
1. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов защиты IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25 %;
1. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50 %;
1. Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %;
1. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа;
1. Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности;
1.  Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1;
1.  Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются;
1.  Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1;
1.  Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1;
1.  Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м».
Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности
На территории муниципального образования должны применяться сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности. Выдержка из НПБ 160-97 Нормы пожарной безопасности «Цвета сигнальные. Нормы пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».
«Сигнальные цвета следует использовать для:
1. внешнего оформления знаков пожарной безопасности;
1. обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п.;
1. обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, которые не допускается загромождать или использовать для складирования».
«Знаки пожарной безопасности следует размещать:
· на территориях предприятий (в зданиях, сооружениях и на других объектах), в помещениях, а также на рабочих местах и участках производства работ (услуг);
· в зонах селитебной застройки;
· в интерьерах средств транспорта и т.п.».
«На участках (в зонах), временно отнесенных к пожароопасным, следует устанавливать переносные знаки пожарной безопасности, которые должны убираться по мере того, как отпадает необходимость в их применении».
«При выборе места установки знака необходимо соблюдение следующих требований:
1. знак должен быть хорошо виден, его восприятию не должны мешать цвет окружающего фона, посторонние предметы или яркостный контраст при искусственном или естественном освещении;
1. знак должен находиться в пределах поля зрения при условиях наиболее естественного (привычного) зрительного восприятия окружающей среды;
1. расстояние между одноименными знаками, указывающими местонахождение эвакуационного выхода или пожарно-технической продукции, не должно превышать 60 м;
1. знак должен располагаться в непосредственной близости от объекта, к которому он относится».
«В качестве сигнальных цветов должны использоваться красный, желтый, синий и зеленый, для усиления зрительного восприятия которых должны применяться контрастные цвета – черный и белый в соответствии с таблицей 2.10.13».


Таблица 2.10.13
Сигнальные цвета
	Сигнальный цвет
	Смысловое значение сигнального цвета
	Номер образца (эталона) цвета по картотеке образцов (эталонов) цвета лакокрасочных материалов
	Контрастный цвет



	1
	2
	3
	4

	Красный
	Запрещение, непосредственная опасность, пожарная опасность
	6, 7, 9, 10, 11, 19,
37, 43, 62
	Белый

	Желтый
	Предупреждение,
возможная опасность
	216, 218, 220, 221,
254, 255, 285, 286, 287
	Черный

	Синий
	Предписание
	408, 409, 423, 424,
449, 450, 474, 485, 486
	Белый

	Зеленый
	Безопасность
обозначение путей эвакуации и эвакуационных (запасных)выходов
	324, 325, 329, 385
	Белый фосфоресцирующий


В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Перечень пожарных депо приведен в таблице 2.10.14.
Таблица 2.10.14
Перечень пожарных депо
	№
	Наименование
	Местонахождение
	Количество машин/в карауле
	Время прибытия к месту
	Личный состав, чел./в карауле



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Пост местной пожарной охраны
	Восточный с/с,
с. Восточное
	1 ед. техники
	6-10 минут
	4


Расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона 
№ 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах – не более 10 минут, в сельских поселениях – не более 20 минут.
Система противопожарного водоснабжения Восточного сельсовета включает в себя 1 пожарного водоема, а также 4 природных водных объектов. 
Для улучшения ситуации с доступностью потенциальных объектов возгорания для пожарных машин генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию транспортной сети.
При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1. «Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
1. с двух продольных сторон – к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);
1. со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений;
1. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
1. с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;
1. с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов;
1. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:
1. меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;
1. двусторонней ориентации квартир или помещений;
1. устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;
1. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон;
1. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров;
1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров;
1. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду;
1. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:
1. для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;
1. для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров;
1. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей;
1. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей;
1. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров;
1. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок);
1. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров;
1. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами;
1. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось;
1. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;
1. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров;
На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метров».
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[bookmark: _Toc19782010]РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ муниципального образования
[bookmark: _Toc467150835][bookmark: _Toc468892521][bookmark: _Toc19782011]3.1 SWOT-анализ
Для более целостного и системного подхода к перспективам развития Восточного сельсовета следует проанализировать и систематизировать сильные и слабые стороны 
(таблица 3.1).
Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые могут способствовать или способствуют развитию. 
Слабые стороны – естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или препятствуют развитию.   
Таблица 3.1
SWOT-анализ внешних и внутренних факторов развития Восточного сельсовета
	Сильные стороны
	Анализ внутренней среды
Экономико-географические:
- наличие большого количества лесного массива;
- близкое расположение от крупных населенных пунктов
Экономические:
· наличие документов территориального планирования;
· перспектива туристического бизнеса
Социальные:
· перспектива прироста численности населения;
· наличие программ развития сельсовета
	Анализ внешней среды
Экономические:
· развитие транспортной сети;
· диверсификации экономики;
· перспективы повышения экономической ценности земель
Социальные:
· положительная динамика численности населения
· создание условий для самореализации молодежи;
· развитие социальной сферы;
· улучшение качества социальных услуг;
· создание социальных партнерств;
· повышение профессионального уровня специалистов и управленческих кадров
	Возможности

	Слабые стороны
	Экономико-географические:
· отсутствие развитой транспортной инфраструктуры
Экономические:
· отсутствие промышленности;
· слабая диверсификация структуры экономики
Социальные:
· отсутствие учреждений дошкольного образования;
· нестабильная динамика численности населения;
· трудовая миграция населения;
· недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами учреждений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта
	Экономические:
· нестабильность мировых цен на нефть
· реформирование российской энергетики;
· рост налогов;
· необеспеченность финансирования федеральных, областных и районных программ
Социальные:
1. обострение криминальной ситуации;
1. ухудшение демографической ситуации;
1. увеличение оттока активной части населения;
1. уменьшение доходов населения
	Угрозы


[bookmark: _Toc282535505][bookmark: _Toc286845438][bookmark: _Toc467150836][bookmark: _Toc468892522][bookmark: _Toc487641857][bookmark: _Toc493521239][bookmark: _Toc19782012]3.2 Приоритетные направления социально-экономического развития Восточного сельсовета
[bookmark: _Toc495491607][bookmark: _Toc509825953]Анализ сильных и слабых сторон социально-экономического развития Восточного сельсовета, а также возможностей и угроз, позволил сформулировать наиболее острые проблемы социально-экономического развития территории.
3.  Проблемы, связанные с демографическими изменениями: 
· снижение численности населения за счет миграционных процессов;
· рост количества жителей старше трудоспособного возраста, что приведет к значительному увеличению пенсионных и других выплат социального характера, а также увеличит нагрузку на здравоохранение.
3. Проблемы, связанные с качеством и количеством трудовых ресурсов. В частности, недостаточная обеспеченность предприятий квалифицированной рабочей силой по рабочим профессиям, проблемы трудоустройства молодых специалистов.
3. Проблема недостаточного уровня развития сферы малого бизнеса.
Анализ специализации территории муниципального образования свидетельствует, что основными инвестиционно-привлекательными направлениями в поселении на долгосрочную перспективу являются:
· развитие сельского хозяйства
· развитие туризма;
· развитие транспортной инфраструктуры;
· жилищное строительство.
Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития поселения и района. Следует создать больше возможностей для культурного, спортивного досуга молодежи и для самореализации молодого поколения. Оказывать больше содействия развитию молодежной политики.
Имеет смысл стимулировать объединение и развитие малого и среднего предпринимательства.
[bookmark: _Toc286845439][bookmark: _Toc282535506][bookmark: _Toc256404256][bookmark: _Toc239498960]Таким образом, основным направлением социальной политики в муниципальном образовании является стабилизация социально-экономического положения и, в конечном итоге, улучшение уровня жизни населения.
Одним из важнейших направлений деятельности Администрации Восточного сельсовета должно стать повышение инвестиционной привлекательности территории, привлечение средств для финансирования проектов в промышленности, жилищном строительстве, развитие социальной сферы.
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[bookmark: _Toc19782013]РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСовета
[bookmark: _Toc404855068][bookmark: _Toc495491608][bookmark: _Toc509825954][bookmark: _Toc19782014][bookmark: _GoBack]ГЛАВА 1. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В настоящее время границы населенных пунктов с. Восточное, д. Волчье, д. Окуневка установлены ранее разработанным Генеральном планом Восточного сельсовета (утвержден решением Восточной сельской Думы Частоозерского района Курганской области от № 15 от 
29 декабря 2012 года).
В связи с чем Проектом предлагается оставить границы населенного пункта без изменения. 
Между тем, в ходе анализа существующего состояния, выяснилось, что согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости, часть земельных участков за границами населенного пункта имеют категорию Земли населенных пунктов. В связи с чем планируется их перевод в иную категорию. Мероприятия по переводу прописаны в Разделе 4, Главе 2 данного Тома. 
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[bookmark: _Toc497399076][bookmark: _Toc515624179][bookmark: _Toc529605754][bookmark: _Toc19782015][bookmark: _Toc495491609][bookmark: _Toc509825955]ГЛАВА 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего муниципального образования, рекреационные земли, территории для развития.
Состав земель вышеуказанных категорий и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом РФ, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральным законом случаев.
Одной из основных задач разработки генерального плана являлось установление границ населенных пунктов, с необходимостью перевода части земель населенных пунктов в земли других категорий.
Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», органы местного самоуправления обязаны направлять сведения о изменении границ населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости. 
До утверждения генерального плана он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. раздел 4 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения орган, утвердивший генеральный план, направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган регистрации прав). О внесенных изменениях орган регистрации прав уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра недвижимости.
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра недвижимости.
Земельные участки, исключаемые из земель населенных пунктов, представлены в таблице 4.2.1. 
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Таблица 4.2.1 
Земельные участки, исключаемые из земель населенных пунктов
	№
	Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартала
	Разрешенное использование
	Планируемый вид разрешенного использования
	Существующие категории земель
	Планируемые категории земель
	Площадь
(кв. м)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Земли за чертой населенного пункта

	1
	45:19:031201:125
	для размещения и эксплуатации автомобильной дороги «Петухово-Частоозерье»-Волчье-Песьяное-Долгие
	для размещения и эксплуатации автомобильной дороги «Петухово-Частоозерье»-Волчье-Песьяное-Долгие
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики
	11 434

	2
	45:19:030601:512
	для размещения и обслуживания зданий зернотока ЗАО «Восток»
	для размещения и эксплуатации объектов энергетики
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	28 588

	3
	45:19:030601:498
	для размещения и эксплуатации автомобильной дороги «Петухово-Частоозерье»-Новотроицкое-Гомзино
	для размещения и эксплуатации автомобильной дороги «Петухово-Частоозерье»-Новотроицкое-Гомзино
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики
	4 358 

	4
	45:19:030201:136
	для размещения и эксплуатации автомобильной дороги Подъезд к Окуневка
	для размещения и эксплуатации автомобильной дороги Подъезд к Окуневка
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики
	 9 671


	


[bookmark: _Toc19782016]ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Функциональное зонирование территории сельсовета направлено на определение территорий для размещения всех необходимых сельских систем и объектов для создания комфортной среды и достижения оптимального баланса функциональных зон по отношению друг к другу. Задачей функционального зонирования территории Восточного сельсовета является обеспечение гармоничного развития существующих и строительство новых объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также преобразование эксплуатируемых и освоение новых площадок производственного назначения.
Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Положения по реализации функционального зонирования генерального плана Восточного сельсовета в виде описания назначения функциональных зон определены в таблице 4.3.1. 
Описание назначений функциональных зон подлежат учету при подготовке правил землепользования и застройки Восточного сельсовета в части градостроительных регламентов. Местоположение функциональных зон представлено на Карте функциональных зон поселения.


РАЗДЕЛ 4. ГЛАВА 3
Таблица 4.3.1 
Параметры функциональных зон различного назначения 
	Описание назначения функциональных зон
	Параметры функциональных зон
	Площадь на расчетный срок, га





	1
	2
	3

	1) Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
2) Зона специализированной общественной застройки;
3) Производственная зона;
4) Зона инженерной инфраструктуры;
5) Зона транспортной инфраструктуры;
6) Зоны сельскохозяйственного назначения;
7) Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
8) Зона лесов;
9) Иные зоны;
10) Зона кладбищ;
11) Зона складирования и захоронения отходов

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

	Зона предназначена для постоянного проживания населения в индивидуальных жилых домах. Проживание в индивидуальных домах возможно в сочетании с ведением ограниченного личного подсобного хозяйства, с приусадебными участками и возможностью размещения приквартирных участков для разведения декоративных, овощных и ягодных культур, размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений на придомовой территории или на приусадебном земельном участке.
Для обслуживания населения в жилой зоне допускается ограниченный спектр услуг местного и сельского значения. Помещения культурного, обслуживающего и коммерческого назначения могут располагаться в жилых зданиях, расположенных вдоль красных линий улиц, при условии конструктивного разделения жилого и иного использования с устройством отдельных входов и обеспечением нормативных требований к организации подъездов, загрузки, автостоянок.
Гаражи личных автомобилей граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, размещаются соответственно на приусадебных и придомовых участках. Для размещения дополнительных мест хранения личных автомобилей граждан на территории жилой зоны выделяются специальные земельные участки, где возможно размещение открытых или гаражей на два и более машино-места.
Формирование и развитие зоны жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для:
1. Преимущественно жилого использования территорий;
2. Повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функциональной зоны без расширения ее границ
	Коэффициент застройки: 
1) не более 0,2 – индивидуальные одноквартирные жилые дома, в том числе коттеджного типа, с приусадебными земельными участками
Этажность застройки:
Предельное количество этажей для жилой застройки – 3, для общественно-деловой – 3 этажа
	102,75


	Зона специализированной общественной застройки

	Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры и искусства, образовательных организаций, научных организаций, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Кроме того, в перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности граждан, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны
В данной зоне могут быть размещены объекты капитального строительства федерального, областного и местного значения.
При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
Формирование и развитие зоны объектов социального назначения должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, высшие, средние специальные учебные заведения и научные комплексы, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения, объекты социального обслуживания населения. Зону предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
	Параметры функциональной зоны (относящейся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. 
Этажность застройки:
не более 3 этажей
	7,73


	Производственная зона

	Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.
Формирование и развитие производственной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для:
1. Преимущественного размещения объектов III -V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 500 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного, транспорта;
2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения);
3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности;
4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований.
Формирование и развитие коммунальной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для:
1. Размещения мелкого производства, торговли, складирования и обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и загрязнения, а также пожарных депо, площадок стоянки техники и автотранспорта;
2. Размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих город и район, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса;
3. Сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований
	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту
	2,09


	Зона инженерной инфраструктуры 

	Зоны инженерной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве
	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту
	4,55


	Зона транспортной инфраструктуры 

	Зона транспортной инфраструктуры предназначена для объектов транспорта (в том числе линейных объектов)
	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту
	91,81


	Зоны сельскохозяйственного назначения 

	Зоны сельскохозяйственного назначения включают в себя объекты и производство агропромышленного комплекса, а также садоводческие и огороднические некоммерческие объединения. 
Зона предназначена для формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.
Зона также предназначена для: 
· деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом;
· сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности
	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту
	17 746


	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

	Зона сельскохозяйственных угодий включает в себя объекты и производство агропромышленного комплекса.
	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований
	119,98

	Зона лесов

	Зона лесов – территории, относящиеся к землям лесного фонда
	Параметры функциональной зоны не устанавливаются. Использование земельных участков в границах зоны определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с Лесным кодексом РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.
	3292,18

		Иные зоны

	Участки земли, на которых расположены природные комплексы и объекты, сохранившие свои естественные свойства и по различным причинам не входящие в зоны рекреационного назначения и не вовлеченные в градостроительную деятельность
	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту
	9,33

		Зона кладбищ

	Зона выделяется в целях содержания территорий ритуального назначения (кладбища), с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональной зоны другими видами деятельности 

	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – территории, участки лесной растительности на территории сельского поселения, требующие особого режима рекреации и кратковременного массового самодеятельного отдыха населения, с соблюдением санитарных и экологических норм
	0,7

	Зона складирования и захоронения отходов

	Зона озелененных выделена для размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – территории, участки лесной растительности на территории сельского поселения, требующие особого режима рекреации и кратковременного массового самодеятельного отдыха населения, с соблюдением санитарных и экологических норм
	2,00
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РАЗДЕЛ 4. ГЛАВА 3
[bookmark: _Toc495491610][bookmark: _Toc509825956][bookmark: _Toc19782017]ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
Основные требования к размещению производственных предприятий в сельской местности: 
· создание пространственной системы объектов производственного (комплекса), отвечающей условиям и потребностям градостроительной среды;
· градостроительное плановое размещение новых зон и оптимальное внедрение в существующую застройку; 
· определение и учет возможных путей развития производственного комплекса, обеспечивающих гибкость и эффективность этого развития; 
· территориальная возможность приведения материально-технической базы комплекса в соответствии с требованиями и задачами территориального планирования. 
Восточный сельсовет размещен в экологически благоприятном районе Курганской области, имеет транспортную доступность и возможность «выхода» к потребителям, сосредоточенным в соседних регионах – Челябинской, Свердловской, Тюменской и Республикой Казахстан.
Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:
· реконструкция существующих производственных площадок и подготовка новых территорий в юго-восточной и юго-западной части села Восточное для размещения промышленных производств, преимущественно для высокотехнологичных перерабатывающих предприятий пищевой промышленности и предприятий, организаций, обслуживающих аграрный сектор экономики (в том числе и для субъектов малого предпринимательства).
· зарезервирование территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, коммунально-складской, общественно-торговой и иных зонах муниципального образования. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 4. ГЛАВА 4
[bookmark: _Toc495491611][bookmark: _Toc509825957][bookmark: _Toc19782018]ГЛАВА 5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Цель генерального плана в сфере жилищного строительства – обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня средней обеспеченности площадью жилищного фонда.
Генеральным планом предусматривается:
· сохранение и развитие планировочной структуры, формируемой системой зеленых пространств;
· развитие и совершенствование сложившегося общественного центра; 
· застройка неэффективно используемых территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения в соответствии со Схемой планируемых границ функциональных зон Генерального плана;
· развитие рекреационных зон.
Предложения по развитию предусматривают в значительной степени сохранение существующего зонирования территории, проведение реконструкции и застройки неэффективно используемых участков, освоение новых территорий.
Предложения генерального плана в адрес ОМС Восточного сельсовета Частоозерского района
В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического развития Восточного сельсовета, реализуемыми долгосрочными целевыми программами, проектным функциональным зонированием, выделены участки для размещения индивидуального жилищного строительства.
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области, в таблице 4.5.1 приведены расчетные параметры для территорий индивидуального строительства. 
Таблица 4.5.1 
Расчетные параметры для территорий индивидуального строительства
	Наименование
	Параметры



	1
	2

	Средний размер участка, сот. 
	20

	Средний размер семьи, чел. 
	3

	Средняя площадь одного дома, м2 
	60

	Норма жилищной обеспеченности на 1 очередь, м2/чел. 
	23

	Норма жилищной обеспеченности на расчетный срок, м2/чел. 
	25

	Коэффициент застройки индивидуальными жилыми домами 
	0,2


Расчеты необходимых площадей жилого фонда приведены в таблицах 4.5.2 и 4.5.3.
Таблица 4.5.2
Необходимые площади жилого фонда на первую очередь
	№ 
	Наименование пункта
	Численность населения, 
чел. на 1 очередь
	Необходимая общая площадь, 
м2 на 1 очередь



	1
	2
	3
	4

	1
	Восточный сельсовет
	508
	12700


Таблица 4.5.3 
Необходимые площади жилого фонда расчетный срок
	№ 
	Наименование пункта
	Численность населения, 
чел. на расчетный срок
	Необходимая общая площадь, 
м2 на расчетный срок



	1
	2
	3
	4

	1
	Восточный сельсовет
	584
	17520


Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности Восточного сельсовета представлен в таблице 4.5.4.
Таблица 4.5.4
Расчет параметров жилого фонда Восточного сельсовета 
	Показатель
	2019 г.
	2024 г.
	2039 г.

	1
	2
	3
	4

	Жилой фонд без учета нового строительства, м2
	14100
	14100
	13797

	Освоение новых территорий, м2
	-
	850
	4940

	Ликвидация ветхого и аварийного жилья, м2
	-
	1153
	2390

	Общая площадь жилого фонда, с учетом нового строительства 
и ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда, м2
	14100
	13797
	16347

	Численность населения, чел.
	482
	508
	584

	Показатель жилищной обеспеченности, м2/чел.
	29,25
	27,15
	28,00


В соответствии с МНГП Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области, ориентировочная структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта, для массового (эконом-класса) типа жилого дома в расчете на одного человека составляет 30 м2 (нижние пределы площади).
Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда. 


РАЗДЕЛ 4. ГЛАВА 5
[bookmark: _Toc494115605][bookmark: _Toc494982360][bookmark: _Toc495238427][bookmark: _Toc509825958][bookmark: _Toc19782019]ГЛАВА 6. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Уровень социально-экономического развития Восточного сельсовета оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.
Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых ими услуг.
Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры 
Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях. Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления указано в таблице 4.6.1.
Таблица 4.6.1
Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления
	Сфера
	Орган исполнительной власти субъекта РФ
	Муниципальное образование

	
	
	муниципальный район
	сельсовет

	1
	2
	3
	4

	Образование
	+
	+
	-

	Культура и искусство
	+
	+
	+

	Физическая культура и спорт
	+
	+
	+

	Здравоохранение
	+
	-
	-

	Социальное обслуживание
	+
	-
	-

	Молодежная политика
	-
	+
	+


В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 
К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения 
(в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со 
ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального планирования Курганской области.  
Объекты молодежной политики в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к объектам местного значения муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
[bookmark: _Toc497158022][bookmark: _Toc509825959]Предложения по развитию объектов здравоохранения
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области развитие здравоохранения не предусмотрено. 
На основании расчетов Проектом предлагается реконструкция ФАПа в с. Восточное.
Предложения по развитию объектов физкультуры и спорта
Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Восточного сельсовета Частоозерского района предусматривается строительство новых объектов физической культуры и массового спорта на территории сельсовета.
[bookmark: _Toc348022776][bookmark: _Toc347478791][bookmark: _Toc347478222]Таким образом, в рамках реализации мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства, настоящим Генеральным планом предусмотрено на первую очередь:
1. Размещение спортивных площадок в с. Восточное площадью 1456 м2.
1. Создание ландшафтно-рекреационной зоны с организованными площадками для отдыха и проведения досуга населения.
1. Развитие детского спорта и отдыха, путем открытия детских спортивных секций при общеобразовательных учреждениях. Уникальные природные условия благоприятны для развития всех видов туризма: пешего, велосипедного, лыжного, конного, автомобильного и водного.
Предложения по развитию объектов образования 
Согласно постановлению Администрации Частоозерского района от 18 ноября 2016 г. 
№ 178 «О муниципальной целевой программе Частоозерского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Частоозерском районе на 2017 – 2019 годы», приоритетными направлениями развития образования являются:
· формирование сети образовательных организаций, обеспечивающей доступность качественного общего образования;
· модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования;
· совершенствование материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций, обеспечение современных условий обучения;
· использование современных моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи;
· использование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей;
· совершенствование кадрового обеспечения системы образования;
· повышение эффективности управления в сфере образования.
Также на основании расчетов обеспеченности объектами образования Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию объектов образования:
· реконструкция МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа» (приведения состояния к современным техническим требованиям) в период до 2040 года;
· реконструкция детского сада в период до 2040 года
Предложения по развитию объектов культуры и искусства
Согласно постановлению Администрации Частоозерского района от 16 ноября 2016 г. 
№ 177 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Частоозерского района на 2017 – 2019 годы», приоритетными направлениями развития культуры являются:
1. Улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности.
2. Развитие музейного дела, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
3. Расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.
4. Развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов.
5. Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, ремесел, организация досуга и отдыха.
6. Добиться в полном объеме выполнения плана противопожарных мероприятий учреждений культуры Частоозерского района.
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях, подведомственных управлению культуры.
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Восточного сельсовета Частоозерского района в области культуры и искусства предполагается:
· доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники) до нормативной;
· размещение конно-спортивных клубов, спортивно-оздоровительных комплексов.
Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры поселения должно способствовать:
· повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и коммерческо-деловой сферы;
· повышению уровня образования, здоровья, культуры;
· повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;
· в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.
В целом, обеспеченность объектами культуры и искусства находится на высоком уровне, но при этом их техническое состояние зданий находится в удовлетворительном или ветхом, в связи с чем проектом генерального планом предлагается: реконструкция Восточного сельского Дома культуры (приведение к нормативам).
Предложения по развитию объектов в сфере туризма
Согласно Схеме территориального планирования Курганской области, мероприятия по развитию в сфере туризма не предлагаются.
Данным Генеральным планом не предусматривается развитие в сфере туризма.
Предложения по развитию объектов торговли
В связи с дальнейшим увеличением населения и неприспособленным на данный момент помещениям общественной торговли, Генеральным планом рекомендуется строительство обособленных зданий под развитие торговли.

РАЗДЕЛ 4. ГЛАВА 6
[bookmark: _Toc19782020]ГЛАВА 7. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Расчет водопотребления 
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в Восточном сельсовете определен в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012, где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. При расчете общего водопотребления сельсовета, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п. 3 СП 31.13330.2012 – количество воды на производственные нужды принято дополнительно в размере 10 % на 1 очередь строительства и 15 % на расчетный срок от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.2012 – удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято – 1 раз в сутки.
Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 4.7.1.
Таблица 4.7.1 
Расчет расходов водопотребления Восточного сельсовета 
	Населенный пункт
	Количество населения, чел.
	Норма водопотребления, л/сут на чел.
	Хозяйственно-питьевые нужды, м³/сут
	Неучтенные расходы, м³/сут
	Расходы на производственные нужды, м³/сут
	Полив, м³/сут
	Всего, м³/сут



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I очередь

	Восточный сельсовет
	508
	160
	97,54
	4,88
	9,75
	25,40
	137,57

	Всего:
	508
	-
	97,54
	4,88
	9,75
	25,40
	137,57

	Расчетный срок

	Восточный сельсовет
	584
	160
	112,13
	5,61
	16,82
	29,20
	163,75

	Всего:
	584
	-
	112,13
	5,61
	16,82
	29,20
	163,75


Проектные предложения
Генеральным планом планируется развитие системы централизованного водоснабжения в населенных пунктах Восточного сельсовета.
На первую очередь строительства предлагается создание централизованной системы водоснабжения в с. Восточное. В связи с расширением застройки села и увеличения объемов водопотребления проектом предусматривается строительство нового водозаборного узла к востоку от населенного пункта.
Целью проектируемого узла водопроводных сооружений является обеспечение хранения регулирующего и пожарного запаса воды, обеспечение потребных напоров в сети, обеспечение водоподготовки и обеззараживания воды. Таким образом, в составе водозаборного узла предусматривается:
· артезианская скважина;
· резервуары чистой воды, объемом 2х150 м3;
· насосная станция второго подъем, совмещенная со станцией водоподготовки.
Проектируемая схема водоснабжения представляется следующим образом: вода от артезианской скважины по водоводам поступает на проектируемые сооружения, откуда после водоподготовки подается насосной станцией второго подъема в водопроводные сети села.
После введения в эксплуатацию нового водозабора существующая скважина сохраняется в качестве резервного источника водоснабжения или используется для технического водоснабжения.
Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установками на них пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Участки сетей надлежит укладывать из пластиковых труб «питьевая» ПЭ 80 ГОСТ 18599-2001 Ф110 мм. Предлагаемые системы водоснабжения кольцевые с тупиковыми ответвлениями. Глубина заложения труб на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания грунта согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Проектируемые сети предлагается выполнить из полиэтилена высокого давления.
Водоснабжение населения д. Волчье и д. Окуневка предусматривается децентрализовано из локальных скважин и шахтных колодцев.
Для источников централизованного водоснабжения необходимо организовать зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Организовать первую зону санитарной охраны для всех водозаборных узлов и артскважин, оградив их забором. Разработать проекты зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех водозаборных узлов.
Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Восточного сельсовета приведен в таблице 4.7.2.
Таблица 4.7.2 
Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения
	Наименование
	Параметры



	1
	2

	Первая очередь

	Строительство водозаборного сооружения (артезианской скважины) 
· с. Восточное
	Количество 

 1 ед.

	Строительство резервуаров
· с. Восточное
	Количество 
 2 ед.

	Строительство насосной станции второго подъема
· с. Восточное
	Количество 
1 ед.

	Строительство водопроводных очистных сооружений
· с. Восточное
	Количество 
1 ед.

	Строительство водопроводных сетей 
· с. Восточное
	Протяженность 
 5,8


Мощности и характеристики объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании. 
Противопожарное водоснабжение
[bookmark: _Toc371081176]Расчет водопотребления
Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 4.7.3. 


Таблица 4.7.3
Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение
	Название населенного пункта
	Количество населения, чел.
	Расход на наружное пожаротушение, л/с

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	
	
	
	л/с
	м³/сут
	л/с
	м³/сут



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Восточный сельсовет
	508
	584
	10
	108
	10
	108

	Всего:
	508
	584
	10
	108
	10
	108


Проектные предложения
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009. 
Противопожарное водоснабжение населенных пунктов Восточного сельсовета предлагается осуществлять из емкостей (резервуаров, водоемов). Радиус обслуживания резервуара составляет 100 – 200 м.
На кольцевых водопроводных сетях предусмотреть установку пожарных гидрантов.
Также пожаротушение предусматривается из естественных водоемов, которые должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50 % требуемого объема воды на цели пожаротушения. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять на следующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc19782022]7.2 Водоотведение
Расчет водоотведения
На основании СП 32.13330-2012 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления без учета расхода воды на полив и собственные нужды системы водоснабжения. При расчете объемов водоотведения сельсовета, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии п 5.1.5 СП 32.13330.2012 – количество сточных вод от предприятий местной промышленности принято дополнительно в размере 6 % на 1 очередь строительства и 8 % на расчетный срок от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
Расчет объемов водоотведения Восточного сельсовета на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 4.7.4.
Таблица 4.7.4
Расчет объемов водоотведения Восточного сельсовета
	Населенный пункт
	Количество населения, чел.
	Норма водоотведения, л/сут на чел.
	Расход хозяйственно-бытовых стоков, м³/сут
	Неучтенные расходы, м³/сут
	Расходы на производственные нужды, м³/сут
	Всего, м³/сут



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I очередь

	Восточный сельсовет
	508
	160
	97,54
	4,88
	5,85
	108,26

	Всего:
	508
	-
	97,54
	4,88
	5,85
	108,26

	Расчетный срок

	Восточный сельсовет
	584
	160
	112,13
	5,61
	8,97
	126,70

	Всего:
	584
	-
	112,13
	5,61
	8,97
	126,70


Проектные предложения
В населенных пунктах Восточного сельсовета строительство системы централизованного водоотведения не предусмотрено. Система канализации в с. Восточное, д. Волчье, д. Окуневка сохраняется вывозная с использованием компактных установок полной биологической очистки или устройство септиков, либо водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на близлежащие очистные сооружения. Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.
Ливневая канализация
Проектные предложения
Организация поверхностного водоотвода в населенных пунктах Восточного сельсовета решается при помощи открытой системы водостоков (лотков), прокладываемой вдоль дорог и проездов, с учетом вертикальной планировки и благоустройства.
Для очистки поверхностных вод рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей. В состав которых входят несколько модулей, в частности песко- и нефтеотделители, сорбционные фильтры и обеззараживатели.
Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Местоположение очистных сооружений и их площадь будут уточняться на последующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc19782023]7.3 Газоснабжение
[bookmark: _Toc509825964][bookmark: _Toc497158029]Генеральным планом Восточного сельсовета Частоозерского муниципального района Курганской области предусматривается развитие системы централизованного газоснабжения поселения на расчетный срок (до 2040 года):
· строительство ГРП для газификации существующей и планируемой застройки всех населенных пунктов сельсовета;
· прокладка распределительных газопроводов высокого давления II категории к проектируемому ГРП и отвод к д. Песьяное (за границами сельсовета) на территории сельсовета;
· прокладка газопроводов низкого давления по территории с. Восточное, д. Окуневка, 
д. Волчье к существующим и планируемым потребителям.
Газоснабжение поселения планируется осуществлять от проектируемой газораспределительной станции ГРС «Частоозерье», расположенной за границами сельсовета. 
Схема газоснабжения принимается тупиковая, двухступенчатая – от ГРС газопроводы высокого давления II категории (Ру=0,3–0,6 МПа) до ГРП, от них к потребителям по газопроводам низкого давления (Ру до 0,005 МПа).
Прокладка газопроводов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении железных и автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы. 
Газорегуляторные пункты применяются в шкафном и блочном исполнении в зависимости от производительности и назначения. Каждый газорегуляторный пункт предусматривается с основной и резервной линией редуцирования по каждому выходу. Проектируемые индивидуальные котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.
Газ предполагается использовать на пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение жилого фонда, на нужды промпредприятий и как топливо для индивидуальных котельных. К расчетному сроку планируется 100 % газификация населенных пунктов.
Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения приведен в таблице 4.7.5.
Таблица 4.7.5
Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения
	Наименование
	Параметры



	1
	2

	На расчетный срок

	Строительство газорегуляторных пунктов (ГРП) для газификации населенных пунктов:
· с. Восточное
· д. Окуневка 
· д. Волчье
	С высокого давления II категории на низкое:

· 3 ед.
· 1 ед.
· 1 ед.

	Строительство распределительных газопроводов до ГРП по территории:
· Восточного сельсовета
	Высокое давление II категории – 29,6 км

	Строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах:
· с. Восточное
· д. Окуневка 
· д. Волчье
	Низкое давление (протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования)


Расчет газопотребления
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.
Прогноз газопотребления приведен в таблице 4.7.6.
Таблица 4.7.6
Прогноз газопотребления сельсовета
	Населенный пункт
	Численность населения, чел
	Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, куб. м/год
	Расход газа на предприятия обслуживания, 
куб. м/год

	
	на 
первую очередь
	на расчетный срок
	на 
первую очередь
	на расчетный срок
	на 
первую очередь
	на расчетный срок



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Восточный сельсовет
	508
	584
	-
	58400
	-
	2920

	Итого:
	-
	58400
	-
	2920


[bookmark: _Toc19782024]
7.4 Теплоснабжение
[bookmark: _Toc509825966]Проектные предложения
Генеральным планом Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области в области развития системы централизованного теплоснабжения предусматривается реконструкция котельных, путем перевода их на газовое топливо.
[bookmark: _Toc19782025]7.5 Электроснабжение
[bookmark: _Toc509825967]Проектные предложения
На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что электросети, расположенные на территории Восточного сельсовета, находятся в удовлетворительном состоянии. Перечень планируемых мероприятий по развитию системы электроснабжения приведен в таблице 4.7.7.
Таблица 4.7.7
Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения
	№
	Наименование
	Параметры



	1
	2
	3

	1
	Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов индивидуального жилого строительства.
Местоположение:
с. Восточное
	



ТП 10/0,4 кВ – 1 шт*; Мощность – 1*250 кВА

	2
	Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП (ОЭ-1)
Местоположение:
с. Восточное
	



ВЛ 10 кВ – 0,5 км**


Примечания:
* количество и мощность трансформаторных подстанций необходимо уточнить при разработке проектов планировок территорий;
** направление и протяженность линий 10 кВ необходимо уточнить при разработке проектов планировок территорий.
Расчет электропотребления
Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями сельсовета подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.
Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3 РД 34.20.185-94.
Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.
Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.
Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 4.7.8.


Таблица 4.7.8
Прогноз электрических нагрузок и электропотребления
	Наименование
	Численность населения, чел
	Расчетная электрическая нагрузка, кВт
	Потребность электроэнергии, 
млн. кВт/ч

	
	1 очередь
	расчетный срок
	1 очередь
	расчетный срок
	1 очередь
	расчетный срок



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Восточный сельсовет
	508
	584
	316,4
	436,5
	2,2
	2,6


[bookmark: _Toc19782026]7.6 Связь
[bookmark: _Toc509825968]Проектные предложения
В рамках реализации национального проекта «Информационная инфраструктура» на первую очередь (до 2024 г.) планируется организация доступа к сети Интернет социально-значимых учреждений в населенных пунктах.

РАЗДЕЛ 4. ГЛАВА 7
[bookmark: _Toc19782027]ГЛАВА 8. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
[bookmark: _Toc509825969][bookmark: _Toc19782028]8.1 Автомобильный транспорт
[bookmark: _Toc509825970][bookmark: _Toc19782029]8.1.1 Внешний автомобильный транспорт
[bookmark: _Toc509825971]Согласно региональному проекту Курганской области «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства», основными целями являются:
· Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 45,2 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года).
· Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017 годом.
· Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.
Достижение цели по формированию и развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Курганской области обеспечивается в рамках решения задач по увеличению протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, совершенствованию существующих и созданию новых оптимальных региональных маршрутов движения, увеличению пропускной способности существующей дорожной сети.
Проектом генерального плана предлагается строительство автомобильной дороги до планируемой скважины в с. Восточное.
[bookmark: _Toc19782030]8.1.2 Улично-дорожная сеть населенных пунктов
Согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Восточного сельсовета Курганской области, анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет выделить следующие основные проблемы транспортного обеспечения на территории сельсовета:
· большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения не удовлетворяет современным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию дорожного покрытия;
· низкий уровень обеспеченности парковочными местами;
· отсутствие пешеходных зон.
Генеральным планом Восточного сельсовета предусматриваются предложения по развитию улично-дорожной сети внутри населенного пункта: реконструкция имеющихся и строительство новых дорог, приведение их в соответствующий современным требованиям вид.
При выполнении работ планируется использовать современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.
Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, представлен в таблице 4.8.1.
Таблица 4.8.1
Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
	№
	Наименование мероприятий
	Очередность реализации, год

	
	
	



	1
	2
	3

	1
	с. Восточное

	1.1
	Реконструкция ул. Комсомольская; 
ул. Пушкина (приведения к нормативу)
	2035 г.

	1.2
	Реконструкция ул. Зеленая, ул. Олимпийская, 
ул. Молодежная
	2035 г. 

	1.3
	Строительство улично-дорожной сети в жилой зоне
	2035 г.

	2
	д. Окуневка

	2.1
	Реконструкция ул. Мира
	2035 г.

	3
	д. Волчье

	3.1
	Реконструкция ул. Центральная
	2035 г.


Развитие улично-дорожной сети на участках планируемой застройки осуществляется в соответствии с планом реализации генерального плана и документацией по планировке территорий. На планируемых для малоэтажного жилищного строительства территориях развитие улично-дорожной инфраструктуры возможно за счет девелоперов-застройщиков.
Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения и т.п.) необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см, обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками).
Профили реконструируемых улиц и дорог представлены на рисунках 4.8.1, 4.8.2.
Рисунок 4.8.1 
Главная улица
[image: ]


Рисунок 4.8.2 
Улица в жилой застройке
[image: ]
[bookmark: _Toc509825972][bookmark: _Toc19782031]8.1.3 Транспортное обслуживание
[bookmark: _Toc458683479][bookmark: _Toc458684004][bookmark: _Toc458700840][bookmark: _Toc458701900][bookmark: _Toc458760589][bookmark: _Toc458762739][bookmark: _Toc463525297][bookmark: _Toc480793072][bookmark: _Toc509825973]Произведен расчет необходимого количества постов на проектируемой станции технического обслуживания и количества топливораздаточных колонок на проектируемой автозаправочной станции (АЗС) согласно нормативам градостроительного проектирования Курганской области:
· станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей; 
· автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1000 легковых автомобилей.
Необходимое количество постов на СТО должно составлять 0,5, расчетное количество колонок на АЗС – 0,3.
На основании расчетов объекты транспортного обслуживание на требуются. 
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[bookmark: _Toc479258759][bookmark: _Toc509825976][bookmark: _Toc19782032]ГЛАВА 9. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ «ДОСТУПНОЙ И БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ» ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо запланировать выполнение мероприятий, предусмотренных СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001», в том числе:
· п. 4.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.
· п. 7.1.3. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5 %, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.
Также необходимо запланировать выполнение мероприятий, предусмотренных 
СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения:
· п. 5.4.9. В местах массового отдыха, наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объектов, рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны рекомендуется обозначать с помощью покрытий различных видов и цвета. Они должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках). Значительно облегчает передвижение и ориентацию прямоугольная сетка аллей и дорожек.
На автостоянке парка целесообразно выделить места для инвалидов, оснащенные специальной маркировкой и информацией.
· п. 5.4.11. Дорожно-тропиночная сеть парков должна отвечать условиям комфортности и безопасности передвижения, хорошей ориентации, смены пейзажных картин, использования ландшафтных особенностей территории для устройства интересных видовых точек.
Площадки для отдыха инвалидов должны располагаться в интервалах от 25 до 100 м. Поверхность таких площадок должна отличаться от поверхности дорожек. Парковая мебель должна обеспечивать возможность отдыха как инвалидов с нарушением зрения, так и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Схемы пандусов, устраиваемых в местах перехода проезжей части, на входе в здания, представлены ниже (рисунок 4.9.1 и рисунок 4.9.2).

Рисунок 4.9.1 
Бордюрный пандус и переход
[image: ]
Рисунок 4.9.2
Пандусы для входа в здания

[image: ]
При проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих учреждений и предприятий социальной инфраструктуры зоны должны быть обеспечены условия беспрепятственного и удобного доступа инвалидов и граждан других маломобильных групп в здания и по прилегающей территории в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» и других действующих нормативов.
При разработке проектной документации необходимо обеспечить условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных группы населения с учетом требований действующего законодательства.
При проектировании участка здания или комплекса предусматривается непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0×1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный – 2 %.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не должен быть круче 1:20.
Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 – 1,0 м.
Требования к участкам озеленения и благоустройства и их элементам:
· граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 4 см;
· отсутствие озеленения, закрывающего обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках;
· отсутствие элементов фитодизайна, создающих иллюзию падающих растений, затененность проходов и проездов, а также выступающих крон, стволов, корней;
· для озеленения участка следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы;
· применение линейных посадок деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения;
· отсутствие затенения озеленением сигналов, информационных устройств, ограждений опасных мест;
· применение элементов благоустройства, позволяющих использовать их с высоты кресла-коляски;
· элементы рекламы и знаки не должны закрывать полностью входы, площадки на путях движения;
· подсветка или световая маркировка мест размещения элементов благоустройства, входов в беседки, павильоны, парковые сооружения в темное время суток;
· расположение элементов благоустройства смежно с путями пешеходного движения;
· размещение элементов благоустройства с учетом наименьшего числа поворотов для их использования;
· устройство опор (поручней и т.п.) для отдыха у мест пользования элементами благоустройства.
Повышение комфортности рекомендуется осуществлять путем: сокращения необходимого пути и времени для получения на одном месте нескольких услуг, увеличения числа мест отдыха, получения заблаговременно нужной информации, применения необходимого и эргономичного оборудования и др.
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[bookmark: _Toc509825977][bookmark: _Toc19782033]ГЛАВА 10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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· обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих объектов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе;
· развитие системы централизованного газоснабжения на территории поселения;
· совершенствование дорожного покрытия автомобильных дорог;
· установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;
· закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;
· благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;
· организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
· реконструкция существующих водозаборных сооружений, строительство станций водоподготовки;
· подключение к централизованной системе водоснабжения существующей и планируемой застройки и предприятий, установка пожарных гидрантов в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. 
· разработка проектов и организация зон санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения согласно требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
· сооружение централизованной системы канализации и создание очистных сооружений нормативной степенью очистки сточных вод;
· существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками;
· осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами (ТСОО);
· регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных объектов размещения ТКО на территории сельсовета;
· расчистка захламленных участков территории;
· недопущение накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;
· осуществление передачи опасных отходов на переработку или утилизацию только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.11 г.;
· осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» 
(утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469);
· внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);
· организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета.

· 
РАЗДЕЛ 4. ГЛАВА 10
[bookmark: _Toc19782034]РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект Генерального плана Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию сельсовета, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования.
Предусмотренные Проектом генерального плана мероприятия по размещению объектов местного значения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, социальной инфраструктуры предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов Восточного сельсовета, в соответствии с целями Стратегий поселения, района и Курганской области, а также с местными и районными нормами градостроительного проектирования и иных факторов, позволяющих создать комфортную сферу жизнедеятельности населения Восточного сельсовета средствами планирования развития территории.
Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития транспортной сети в границах сельсовета, позволит повысить связность территорий внутри сельсовета, а также с населенными пунктами Частоозерского района. Будут созданы условия для выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах Частоозерского района. Повысится уровень доступности объектов туризма, вследствие чего повысится миграционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети в границах с. Восточное позволит упорядочить сложившуюся планировочную структуру населенного пункта.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции инженерных систем позволит обеспечить надежность, энергетическую эффективность работы систем коммунальной инфраструктуры, повысить качество поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг, снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Создание централизованных систем водоснабжения и водоотведения обеспечит потребителей водой необходимого качества, повысит комфортность среды проживания населения и позволит повысить инвестиционную привлекательность территории.
Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения как объектов местного значения поселения, так и объектов местного значения муниципального района, с учетом уточнения местоположения объектов регионального и федерального значения, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования федерального и регионального уровней. Предусматривают необходимость повышения интенсивности градостроительного освоения территории, прилегающей к транспортным магистралям.
Предусмотренное генеральным планом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг, необходимых для комфортного проживания. 
Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории Восточного сельсовета. 


РАЗДЕЛ 5
[bookmark: _Toc497158031][bookmark: _Toc509825979][bookmark: _Toc19782035]РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА
Технико-экономические показатели Проекта представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Показатели генерального плана
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	2024 г.
	2039 г.




РАЗДЕЛ 6
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь территории сельсовета в установленных границах
	га
	11078,56
	11078,56
	11078,56

	
	в том числе:
	%
	100
	100
	100

	1.1
	Баланс площадей различных категорий

	1.1.1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	155,07
	169,56
	169,56

	
	
	%
	1,40
	1,53
	1,53

	1.1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	8798,01
	8402,04
	8402,04

	
	
	%
	79,41
	75,84
	75,84

	1.1.3
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	15,75
	15,75
	15,75

	
	
	%
	0,14
	0,14
	0,14

	1.1.4
	Земли лесного фонда
	га
	1176,83
	1176,83
	1176,83

	
	
	%
	10,62
	10,62
	10,62

	1.1.5
	Земли населенных пунктов
	га
	932,90
	1314,38
	1314,38

	
	
	%
	8,42
	11,86
	11,86

	2
	НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	Численность населения
	чел.
	482
	508
	584

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	3.1
	Площадь жилищного фонда
	м2
	14100
	14100
	13797

	3.2
	Средняя обеспеченность населения
	м2/чел
	29,25
	27,15
	28,00

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	4.1
	Объекты здравоохранения

	4.1.1
	ФАП
	объект
	1
	1
	1

	4.2
	Объекты физкультурно-спортивного назначения

	4.2.1
	Плоскостные спортивные сооружения
	объект
	1
	3
	3

	4.3
	Учреждения культуры

	4.3.1
	Учреждения культуры клубного типа
	мощность, чел.
	100
	100
	100

	4.3.2
	Библиотека
	объект
	1
	1
	1

	4.4
	Объекты образования

	4.4.1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мощность, чел.
	50
	50
	50

	4.4.2
	Общеобразовательная учреждения
	мощность, чел.
	320
	320
	320

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
	км
	42,08
	42,08
	42,08

	5.2
	Улично-дорожная сеть
	км
	5,45
	5,45
	6,07

	
	в том числе:

	
	основная улица сельского поселения
	км
	3,7
	3,7
	3,7

	
	местная улица
	км
	1,75
	1,75
	2,37

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	6.1
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	6.1.1
	Всего по муниципальному образованию
	тыс. м3/сут.
	-
	0,138
	0,164

	
	в том числе:

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. м3/сут
	-
	0,098
	0,112

	
	неучтенные расходы
	тыс. м3/сут
	-
	0,005
	0,006

	
	на производственные нужды
	тыс. м3/сут
	-
	0,01
	0,017

	
	полив
	тыс. м3/сут
	-
	0,025
	0,029

	6.1.2
	Протяженность сетей водоснабжения
	км
	-
	5,8
	5,8

	6.2
	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод

	
	Общее поступление сточных вод
	тыс. м3/сут
	-
	0,108
	0,127

	
	в том числе:

	
	хозяйственно-бытовые сточные воды
	тыс. м3/сут
	-
	0,098
	0,112

	
	неучтенные
	тыс. м3/сут
	-
	0,005
	0,006

	
	производственные сточные воды
	тыс. м3/сут
	-
	0,006
	0,009

	6.3
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии
	млн. кВт/ч
	н/д
	2,2
	2,6

	6.3.2
	Протяженность сетей
	км
	61,67
	62,17
	62,17

	
	в том числе:

	
	110 кВ
	км
	24,05
	24,05
	24,05

	
	10 кВ
	км
	37,62
	38,12
	38,12

	6.3.3
	Количество ТП
	объект
	8
	9
	9

	6.4
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	6.4.1
	Потребление газа, всего:
	тыс. м3/год
	-
	-
	61,3

	
	   - на хозяйственно-бытовые нужды
	тыс. м3/год
	-
	-
	58,4

	
	   - на производственные нужды
	тыс. м3/год
	-
	-
	2,9

	6.4.2
	Источники подачи газа
	ед.
	-
	-
	5

	6.4.3
	Протяженность сетей
	км
	-
	-
	29,6

	6.5
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	6.5.1
	Производительность источников теплоснабжения – всего
	Гкал/год
	0,400
	0,400
	0,400

	6.5.2
	Протяженность тепловых сетей
	км
	0,500
	0,500
	0,500

	7
	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

	7.1
	Территории ритуального назначения
	объект
	2
	2
	2



Приложение
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

	Вид документации:
	1.



2.


	Генеральный план – документ территориального планирования Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области.

Генеральный план – документ территориального планирования Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области.

	
	3.



4.



	Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области.


	Заказчик:

	Администрация Частоозерского района
Курганской области

	Разработчик:
(проектная организация)
	(определяется аукционом в электронной форме, полное и сокращенное название)

	Предмет работы:
	Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Частоозерского района Курганской области в составе:

	
	1.


2.


	Разработка проекта изменений в генеральный план села Частоозерье Частоозерского района Курганской области.

Разработка проекта изменений в генеральный план села Восточного Частоозерского района Курганской области.

	
	3.



4.



	Разработка проекта изменений в правила землепользования и застройки Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области.

Разработка проекта изменений в правила землепользования и застройки Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области.

	Источник финансирования:
	Бюджет Курганской области
Бюджет Частоозерского района Курганской области

	Этапы выполнения работ:
	Разработка проектов изменений в генеральные планы и проектов
изменений в правила землепользования и застройки проводится в 3 этапа:

	
	1 этап:
	Сбор, систематизация исходных данных, анализ современного использования, комплексная оценка территории. Разработка и передача Заказчику текстовых и графических материалов по проектам генеральных планов и их утверждаемой части для осуществления процедуры согласования. Размещение проектных материалов в Федеральной геоинформационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Курганской области (ГИСОГД).

	
	2 этап:
	Сопровождение материалов проектов генеральных планов при проведении процедуры публичных слушаний (общественных обсуждений), их согласовании и утверждении. 
Размещение (по обращению Заказчика) утвержденных проектных материалов во ФГИС ТП и ГИСОГД Курганской области.

	
	3 этап:
	Подготовка, доработка (при необходимости), участие в проведении процедуры публичных слушаний (общественных обсуждений), и утверждении проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципальных образований Частоозерского района. 
Размещение (по обращению Заказчика) утвержденных материалов ПЗЗ во ФГИС ТП и ГИСОГД.

	Сроки выполнения:
	В соответствии с календарным планом работ (приложение № 2 к муниципальному контракту № ______________________ )

	Основанием для проведения работ являются:
	1.




2.




3.




4.

	Постановление Администрации Частоозерского  района от 01 марта  2019 года № 34 «О подготовке проекта изменений в  генеральный план села Частоозерье Частоозерского района Курганской области»;

Постановление Администрации Частоозерского района от 04 июня  2019 года № 101  «О подготовке проекта изменений в генеральный  план  села Восточного Частоозерского района Курганской области»;

Постановление Администрации Частоозерского района от 30 апреля  2019 года № 88 «О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области»;

Постановление Администрации Частоозерского района от 30 апреля  2019 года № 85 «О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области»;

	
	5.
	Муниципальный контракт № ____ от _________________ 
«______________________________________________»

	в соответствии с:
	Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области»;

Законом Курганской области от 2 мая 2017 года № 25 «О внесении изменений в статью 1 Закона Курганской области «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений».

	Описание проектируемой территории:



	Границы проектируемой территории определяются:
-  границами Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области в соответствии с Законом Курганской области от 20.09.2018г. № 102 «Об установлении границ муниципального образования Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области»; 
- границами Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области в соответствии с Законом Курганской области от 04.11.2004 № 670 «Об установлении границ муниципального образования Восточного сельсовета, входящего в состав муниципального образования Частоозерского района»


	Срок реализации документации:
	1.
2.
	Первая очередь реализации Генерального плана – 5 лет
Расчетный срок планирования – на период до 2040 года

	Цель работы:
	Приведение градостроительной документации муниципальных образований Частоозерского  района Курганской области в соответствие с требованиями действующего законодательства, в том числе:

	

	1.
	Определение (оптимизация) функционального использования территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений;

	
	2.
	Актуализация местоположения планируемых объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и документами территориального планирования Курганской области;

	
	3.
	Определение (актуализация) местоположения планируемых объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

	
	4.
	Установление (оптимизация) территориального зонирования, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе, в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития 1 сентября 2014 года № 540, определяющего правовой режим использования территориальных зон в правилах землепользования и застройки территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения;

	
	5.
	Обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности поселений, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

	
	6.
	Обеспечение принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов;

	
	7.
	Подготовка предложений по развитию транспортного каркаса, развитию инженерной и иных видов инфраструктур поселения;

	
	8.
	Выработка предложений по определению перспективных территорий нового жилищного строительства, общественно-делового, производственного, коммунального, рекреационного назначения;

	
	9.
	Определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с пунктом 5г Перечня Поручении Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года № 2017 года об обеспечении соблюдения установленных режимов и ограничений  при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности в границах зон затопления и подтопления;

	
	10.
	Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденного Губернатором Курганской области от 28 апреля 2017 года;

	
	11.
	Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на территории  Курганской области, утвержденного Губернатором Курганской области от 1 июля 2018 года;

	
	12.






13.
	Выполнение графического описания местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области, определение перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

Выполнение графического описания местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области, определение перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

	
	14.






15.





	Выполнение графического описания местоположения границ территориальных зон, в границах Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области, определение перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

Выполнение графического описания местоположения границ территориальных зон, в границах Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области, определение перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

	
	16.
	Структурирование пространственных данных (графических и семантических) о территории, совокупности социальных, экономических, экологических и иных характеристиках территории поселения в форматах, пригодных для последующего внесения их ГИСОГД Курганской области;

	
	17.
	Повышение доступности для граждан информации о выполнении работ, учет поступивших предложений граждан, в том числе с использованием сети интернет;

	
	18.
	Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

	Состав и содержание работы:
	
	Разработчик организует обследование территории, сбор исходных данных в исчерпывающем для качественного выполнения работ объеме. Проводит анкетирование специалистов на местах по вопросам состояния и использования территории муниципальных образований. Перечень необходимого минимального состава исходной информации определен настоящим техническим заданием.
Сдача-приемка материалов и документов исходных данных должна осуществляться с сопроводительными письмами, оформленными в установленном порядке, утвержденными Федеральным законодательством, нормативными актами.

Подготовка проектов изменений в Генеральные планы муниципальных образований Частоозерского района Курганской области.
Состав и содержание проектов изменений в Генеральные планы муниципальных образований Частоозерского района должны соответствовать требованиям ст.ст. 9, 18, 23 Градостроительного кодекса РФ.
В проектах изменений в Генеральные планы должны учитываться положения о территориальном планировании, содержащиеся в СТП Частоозерского района и Курганской области.
Параметры функциональных зон, устанавливаемых в проекте изменений в Генеральные планы, должны определяться с учетом содержащихся в СТП сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, основных характеристик и местоположения таких объектов.
Устанавливаемые проектами изменений в Генеральные планы границы населенных пунктов не могут пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.
В случае если устанавливаемые проектами Генеральных планов границы населенных пунктов пересекают границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в связи с наличием в государственном кадастре недвижимости ошибочных сведений о таких земельных участках или невозможностью принятия иного проектного решения, такое пересечение допускается при условии подготовки Исполнителем заключения, обосновывающего квалификацию соответствующих сведений как ошибочных или обосновывающего невозможность принятия иного проектного решения. Точность определения координат характерных точек границ населенных пунктов должна отвечать требованиям Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившим силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236".

На основании проектов Генеральных планов Исполнитель осуществляет подготовку сведений о границах населенных пунктов Частоозерского и Восточного сельсоветов для внесения в государственный кадастр недвижимости.
· 
Подготовка проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Частоозерского района Курганской области.
Состав и содержание проектов Правил землепользования и застройки должны соответствовать требованиям ст.ст. 30, 34-38 Градостроительного кодекса РФ.
Подготовка проектов Правил землепользования и застройки должна осуществляться с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Частоозерского района, документах территориального планирования, проектах Генеральных планов.
Территориальные зоны в проекте Правил землепользования и застройки должны устанавливаться с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных проектами Генеральных планов.
Материалы проектов Правил землепользования и застройки и материалы по их обоснованию в виде карт должны подготавливаться с использованием топографической подосновы.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
В случае если устанавливаемые или изменяемые проектами Правил землепользования и застройки границы территориальных зон пересекают границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в связи с наличием в государственном кадастре недвижимости ошибочных сведений о таких земельных участках или невозможностью принятия иного проектного решения, такое пересечение допускается при условии подготовки Исполнителем заключения, обосновывающего квалификацию соответствующих сведений как ошибочных или невозможность принятия иного проектного решения.
На основании проектов Правил землепользования и застройки Исполнитель осуществляет подготовку документов, содержащих сведения о территориальных зонах, для внесения в государственный кадастр недвижимости.

	Исходные данные:
	Сбор исходных данных обеспечивает Разработчик при содействии Заказчика, а также органов местного самоуправления Частоозерского района Курганской области, территория которых является объектом разработки градостроительной документации в составе:

	
	1.
	Схема территориального планирования Курганской области, утвержденная постановлением Правительства Курганской области от  24 декабря 2012 года № 658;

	
	2.



3.
	Схема территориального планирования Частоозерского района Курганской области, утвержденная Решением Частоозерской районной Думы № 210 от 16 ноября 2012 года;

Действующий на текущий период Генеральный план Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области, утвержденный Решением Частоозерской районной Думы от 13 апреля  2011 года № 100;

	
	4.




5.




6.



	Действующий на текущий период Генеральный план Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области, утвержденный Решением Восточной  сельской  Думы от 29 декабря  2012 года № 15;

Действующие на текущий период Правила землепользования и застройки Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области, утвержденные Решением Частоозерской сельской Думы от 28 марта 2013 года;

Действующие на текущий период Правила землепользования и застройки Восточного  сельсовета Частоозерского района Курганской области, утвержденные Решением Частоозерской сельской Думы от 11 января 2013 года № 1;

	
	
	

	
	7.
	Утвержденная документация по планировке территории и проекты Генеральных планов муниципальных образований, граничащих с муниципальными образованиями Частоозерского района Курганской области, содержащаяся в Федеральной геоинформационной системе территориального планирования;

	
	8.
	Сведения государственного кадастра недвижимости о наличии земель, распределения их по категориям и формам собственности (по состоянию на начало разработки документа территориального планирования). Кадастровая карта (план) с нанесенными объектами кадастрового учета;

	
	9.
	Сведения о программах и планах социально-экономического развития сельсовета, статистических материалах о современном социально-экономическом положении и демографических ресурсах;

	
	10.
	Сведения о климатических и инженерно-геологических условиях с выявлением опасных гео- и гидрологических процессов;

	
	11.
	Сведения о промышленных предприятиях;

	
	12.
	Сведения о сельскохозяйственных предприятиях и о сельском хозяйстве;

	
	13.
	Сведения о предприятиях сферы услуг;

	
	14.
	Сведения о жилищно-коммунальном хозяйстве;

	
	15.
	Копии паспортов муниципальных образований;

	
	16.
	Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного, муниципального и межмуниципального регионального значения на территории муниципальных образований, в том числе, о мостах и иных транспортных инженерных сооружениях;

	
	17.
	Сведения об учреждениях рекреационного назначения и туризма (базы отдыха, пансионаты и пр.);

	
	18.
	Сведения об объектах культурного наследия и зонах охраны объектов культурного наследия;

	
	19.
	Сведения об объектах здравоохранения, культуры, спортивных и иных объектах обслуживания;

	
	20.
	Сведения об особо охраняемых территориях, в т.ч., природных территориях;

	
	21.
	Сведения о зонах охраняемых гидротехнических объектов, объектов обороны и безопасности;

	
	22.
	Сведения об объектах водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения;

	
	23.
	Сведения о местах размещения кладбищ, местах захоронений;

	
	24.
	Сведения о дислокации свалок, полигонах твердых бытовых отходов, скотомогильниках, складов ядохимикатов, удобрений и санитарно-гигиеническом состоянии территорий муниципальных образований;

	
	25.
	Сведения о характере загрязнения окружающей среды предприятиями и коммунальными объектами, находящимися на территории района, а также расположенными на смежных территориях и оказывающих воздействие на территории муниципальных образований;

	



Топографическая основа для выполнения работ:
	26.
	Сведения о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


1. Кадастровая карта (план) с нанесенными объектами кадастрового учета, обеспечивающая привязку к системе МСК-45. (Разработчик после заключения муниципального контракта может запросить указанную карту самостоятельно в установленном порядке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области);

2. Спутниковые карты, находящиеся в открытом доступе, иные материалы (при наличии) топогеодезических изысканий масштаба 1:2000 – 1:500;

3. Исполнительные схемы, технические планы (в том числе, инженерных коммуникаций) имеющиеся в распоряжении Заказчика для разработки карт (фрагментов карт) в границах населенных пунктов поселения.

4. Актуальная топографическая съемка (срок исполнения или актуализации – не более 2-х лет до даты подписания муниципального контракта) масштабом 1:2000 – 1:5000 для территорий в границах населенных пунктов.

5. Исполнителем выполняется аэрофотосъемка с.Частоозерье. Границы съемки принять в соответствии со схемой (приложение 1 к Техническому заданию), но не менее. Масштаб 1:500. Координаты поворотных точек принять в соответствие с приложением 2 к техническому заданию. В ходе проведения согласовательных работ уточнить границы. 

6. Материалы проектов генеральных планов сельских поселений  и материалы по их обоснованию в виде карт должны подготавливаться с использованием топографической подосновы.


	Нормативно-правовая база:
	Проекты Генеральных планов и Правил землепользования и застройки муниципальных образований Частоозерского района Курганской области по форме представления, составу и содержанию должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, технических регламентов и иных нормативных документов, в том числе:

	
	1.
	Статье 23 «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа» Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 года 2004 года № 190-ФЗ;

	
	2.
	[bookmark: _Toc19782036]Статье 30 «Правила землепользования и застройки» Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

	
	3.
	Статье 8 «Содержание генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов Курганской области» Закона Курганской области от 7 декабря 2011 года№ 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области»;

	
	4.
	Приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении Классификатора разрешенного использования земельных участков»;

	
	5.
	Приказу Минэкономразвития России от 23 ноября2018 года N 650 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236"

	
	6.
	Приказу Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

	
	7.



8.




9.



	Постановлению Правительства Курганской области от 31 марта  2009 года № 178 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области»;

Решению Частоозерской сельской  Думы от 22 сентября 2017 года № 20 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области»;

Решению Восточной сельской Думы от 29 сентября 2017 года № 05 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Восточного сельсовета Частоозерского района Курганской области»;
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35.



36.



37.



38.



39.


40.


41.


42.


43.




44.


	Постановлению Администрации Частоозерского района от 29 июня 2018 года № 70 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки генеральных планов поселений, входящих в состав Частоозерского района, о порядке подготовки и внесения изменений в такие планы, а также о составе и порядке подготовки планов их реализации»

Градостроительному кодексу Российской Федерации;

Земельному кодексу РФ от 25. 10.2001 №136-ФЗ;

Водному кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Лесному кодексу РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Федеральному закону от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральному закону от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральному закону от  24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Закону РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

Указу Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

Постановлению Правительства РФ от 28.12.2012 № 1463 «О единых государственных системах координат»;

Постановлению Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

Федеральному закону от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

Постановлению Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

Приказу Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Приказу Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

Приказу Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке»;

Приказу Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы. Термины и определения;

ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения;


ГОСТ Р 52440-2005. Модели местности цифровые. Общие требования;

Федеральному закону Российской Федерации № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Закону Курганской области № 25 от 2 мая 2017 года «О внесении изменений в статью 1 Закона Курганской области «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений».

	Общие требования к порядку проведения работ, составу участников:
	После сбора исходных данных Разработчиком осуществляется обобщение полученных текстовых и графических материалов, подготовка основных проектных решений, а также:

	
	1.




2.
	Согласование проектных решений с заказчиком (структурными подразделениями администрации муниципального образования), соответствующими муниципальными и немуниципальными предприятиями, учреждениями и организациями (1 этап);

Содействие заказчику в выборе земельных участков для предоставления в целях строительства или комплексного освоения в целях жилищного строительства в процессе разработки проектов генеральных планов (1 этап);

	
	3.
	Сопровождение проектов Генеральных планов до и во время их утверждения, содействие Заказчику в согласовании проектов, путем участия в процедурах согласования, проведения публичных слушаний (общественных обсуждений)
Разработчик отвечает на вопросы и дает необходимые пояснения по примененным проектным решениям до их утверждения (2 этап);

	
	4.
	Осуществление доработки проектов генеральных планов с учетом согласованных решений, устранения замечаний, полученных от согласующих органов (2 этап);

	
	5.
	Сопровождение проектов Правил землепользования и застройки до и во время их утверждения, путем внесения необходимых исправлений в проект ПЗЗ (3 этап);

	
	6.
	Сопровождение проектов Генеральных планов (2 этап) и Правил землепользования и застройки (3 этап) во время проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
Разработчик отвечает на вопросы и дает необходимые пояснения по примененным проектным решениям до их утверждения.

	
	7. 
	Участие в размещении проектов Генеральных планов и материалов по их обоснованию (1 и 2 этап), Правил землепользования и застройки (3 этап) во ФГИС ТП и ГИСОГД Курганской области (по решению Заказчика).

	
	8.
	Подготовка и передача Заказчику окончательной редакции Проектов генерального плана и Правил землепользования и застройки:
-  Частоозерского сельсовета Частоозерского района Курганской области;
- Восточного сельсовета Частоозерского района  Курганской области;

	
	Разработка специализированных разделов проектов генеральных планов, проектов Правил землепользования и застройки, не входящих в состав положения о территориальном планировании, и материалов по обоснованию генеральных планов, но необходимых для принятия качественных проектных решений (разработка материалов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон), может выполняться с привлечением (при необходимости на договорной основе) субподрядных организаций.

	Требования к форме и представлению материалов:
	Графические материалы Генеральных планов для территории всего поселения выполняются в масштабе 1:10000 и в масштабе 1:5000 – 1:2000 для карт (схем) территорий населенных пунктов и их фрагментов.
Созданные по результатам работы документы и материалы передаются в собственность Заказчику на электронном и бумажном носителе, с учетом следующих обязательных требований:

	
	1.
	Разработанные Проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципальных образований Частоозерского района передаются Заказчику для согласования и внесения в Федеральную государственную информационную систему территориального планирования (далее – ФГИС ТП) и региональную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД), муниципальную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (далее – в ИСОГД) в электронном виде в 2 экз. (в демонстрационной растровой и векторной формах) на электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD), или магнитный носитель, или USB Flash память) и на бумажном носителе в 2 экз.
Отдельным архивом передаются слои наборов пространственных данных для загрузки в ФГИС ТП:
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов). *.mif/mid, *.tab, *.id, *.map, *.dat
Карты планируемого размещения объектов. *.mif/mid, *.tab, *.id, *.map, *.dat
Карты функциональных зон поселения. *.mif/mid, *.tab, *.id, *.map, *.dat
Копии карт планируемого размещения объектов в растровом формате.pdf 
Копии карт функциональных зон поселения в растровом формате .pdf
Копии материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате.pdf
Материалы по обоснованию в виде карт. *.mif/mid, *.tab, *.id, *.map, *.dat
Материалы по обоснованию в текстовой форме.doc/ docx/ odf/ pdf/ rtf/ txt/ xls/ xlsx
Положение о территориальном планировании.doc/ docx/ odf/ pdf/ rtf/ txt/ xls/ xlsx
Утверждающий документ.pdf

	
	2.
	Утвержденные материалы Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципальных образований Частоозерского района передаются Заказчику на бумажных – 2 экз. и электронных носителях в 2 экз. (в демонстрационной растровой и векторной формах) на электронных носителях (оптический диск (CD, DVD), или магнитный носитель, или USBFlash память).

	
	3.
	Графические материалы выполняются в системе координат МСК-45. Содержание цифровых карт и базы данных должно обеспечивать возможность их использования в ФГИС ТП, ГИСОГД Курганской области.

	Требования к представлению материалов на бумажных носителях:
	1.
	Текстовые материалы и материалы межевания (при их наличии) комплектуются и представляются в сброшюрованном и сшитом виде тома (нескольких томов) формата А4.
Отдельным томом в составе работ 1 этапа прилагается технический отчет о проведении работ по аэрофотосъемке и обработке полученных материалов.

	
	2.
	Графические материалы представляются в виде цветных карт, пригодных для демонстрационных целей в масштабах, соответствующих их графическому отображению.

	Требования к представлению электронных версий материалов:
	1.
	Графические материалы в электронном виде формируются в виде базы данных об объектах градостроительной деятельности на территории муниципального образования, содержащую в себе графическую и семантическую информацию.
Формирование базы данных осуществляется в МСК-45 в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 11.5 (расширение: *.mif/mid, *.tab, *.id, *.map, *.dat). В таблицах MapInfo должна содержаться атрибутивная информация, характеризующая каждый объект, семантические данные объекта должны быть привязаны к графической информации и иметь возможность редактирования.

	
	2.
	Описание местоположения границ населенных пунктов, границ территориальных зон в проектах Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципальных образований Частоозерского  района для внесения в единый государственный реестр недвижимости подготавливаются в электронном виде в 1 экз. и должно быть представлено в формате *.xml
Подготовка XML-документов должна производиться в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

	
	3.
	Текстовые материалы в электронном виде предоставляются в формате файлов *.doc (*.docx, *.rtf, *.odt). Импортированные в текстовую часть графические материалы должны быть представлены в виде точечных рисунков в форматах *.bmp или *.jpeg.

	
	4.
	Формат, содержание цифровых карт и базы данных должно обеспечивать возможность их использования в ФГИС ТП, ГИСОГД.

	


	5.
	Электронные версии проектных материалов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципальных образований Частоозерского района должны содержать демонстрационную копию (1 экз.) текстовой, графической части и материалов межевания (при необходимости) в формате *.pdf(*.jpg, *.jpeg).  

	Объем предоставления гарантий качества:
	
	Исполнитель обязан:

1. корректировать проекты документов для осуществления градостроительной деятельности на территории в случаях:

- выявления их несоответствия законодательству в области кадастровых отношений, действующего на дату внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;

- поступления заключений, содержащих положения о несогласии с проектами Генеральных планов муниципальных образований  от федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта РФ, в соответствии со статьями 21, 25 ГрК РФ;

- несогласии Заказчика с принятыми Разработчиком проектными решениями или формой их представления;

- выявления расхождений со сведениями государственного кадастра недвижимости;

- поступления от органа кадастрового учета запроса об уточнении представленных данных;

- исправления ошибок технического характера,

- внесение исправлений по решениям суда, вступившим в законную силу;

- внесение исправлений по решениям органа кадастрового учета о необходимости устранения кадастровой ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости.

2. предоставлять дополнительные экземпляры результатов работы в бумажной форме и на оптическом носителе;

3. предоставлять устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения, а также иную информацию, касающуюся результатов работы;

4. хранить на своих серверных ресурсах результаты работы, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работы, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика, а также для оказания в этот период телекоммуникационных услуг путем организации доступа заинтересованных лиц к данным при проведении согласований в соответствии с политикой доступа к данным через информационно-телекоммуникационные сети, в томчисле сеть интернет;

5. отвечать на замечания и предложения Заказчика, а также на замечания и предложения, полученные Заказчиком в ходе согласования и (или) утверждения результатов работ, проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, готовить аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, корректировать результаты работ по замечаниям и предложениям;

6. устранять недостатки выполненных работ (их результатов), связанные с их несоответствием Техническому заданию.

Действия, предусмотренные пунктами 1 - 6 настоящего раздела Технического задания выполняются Исполнителем в срок, указанный в письменном обращении Заказчика, но не позднее, чем через 30 календарных дней.





Главный специалист отдела строительства и архитектуры 
Администрации Частоозерского района                                                         Шнырев П.А.
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